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注：采购文件中带“▲”并加下划线的内容为实质性条款或要求，加下划线或有深色底纹的部分为重要内容，提醒供应商审慎阅读，因误读采购文件而造成的后果，采购人、采购代理机构概不负责。
第一部分   采购公告

参考《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定， 温州联合产权交易中心有限公司受  温州市消防救援支队委托，就 温州市消防救援支队培训基地模拟训练设施维保项目 进行竞争性磋商采购，欢迎国内合格的供应商前来磋商。

一、项目基本情况：

项目编号：WZYGCG2026070174
项目名称：温州市消防救援支队培训基地模拟训练设施维保项目
预算金额（元）：395575

最高限价（元）：395575

数量：1
单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件
备注：无
合同履约期限：详见采购文件
本项目（不接受）联合体投标。
二、合格供应商资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商参加政府采购活动应当具备的条件；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业或监狱企业或残疾人福利企业。

三、投标报名

（一）报名时间：2026年 7 月 14日起至2026年 7 月 27日17:00止
（二）报名方式

1.已注册用户，请登录“温州市阳光采购服务平台”（https://www.wzygcg.com/）供应商登录界面，报名并下载后缀名为“.XEZF”的采购文件。

2.未注册用户，请在注册后登录查看，并办理CA数字证书。

操作指南详见门户网站：https://www.wzygcg.com

CA办理网址：https://tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=363

3.注册咨询、技术服务电话

平台咨询电话：0577-85502065

国泰新点客服：4009280095转5

CA锁相关问题请咨询杭州天谷客服：4000878198

四、响应文件的递交、开标时间和地点
响应文件递交的截止时间（即投标截止时间）为2026年7月28日09:30 （注：投标截止时间和开标时间需为工作日）。供应商应在投标截止时间之前，登录“温州市阳光采购服务平台-供应商登录-我要投标-上传响应文件”模块，上传CA加密后的电子响应文件。逾期上传响应文件的，采购人将不予受理。

响应文件制作软件下载地址详见“温州市阳光采购服务平台网站-下载中心”。

网上开标时间：2026年7月28日09:30        

开标地点：供应商不必抵达开标现场，通过温州市阳光采购服务平台-不见面开标大厅（网址：https://www.wzygcg.com/）线上开启。
五 、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。

六、本公告发布媒体：中国政府采购网“https://www.ccgp.gov.cn/”、浙江政府采购网“zfcg.czt.zj.gov.cn”、温州市阳光采购服务平台“https://www.wzygcg.com”。
七、其他补充事宜

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。（潜在供应商按照本公告规定方式报名，未按照规定方式报名的，不得对本项目提起质疑。）
八、磋商保证金
本项目不需要磋商保证金。

九、联系方式
1、采 购 人：温州市消防救援支队
地    址：浙江省温州市鹿城区会展路119号 

联 系 人：李琨
联系电话：15267706907

2、采购代理机构：温州联合产权交易中心有限公司

地    址：浙江省温州市鹿城区海事路17号3楼

联 系 人：沈先生
联系电话：0577-85502018
质疑联系人：胡先生

联系方式：0577-85502266
温州市消防救援支队

温州联合产权交易中心有限公司
供应商须知
供应商须知前附表

	序号
	内容
	说明与要求

	
	项目名称
	温州市消防救援支队培训基地模拟训练设施维保项目

	
	项目编号
	WZYGCG2026070174

	
	▲采购预算
	395575.00元，报价超过预算金额按无效响应处理。

	
	服务期限
	1年

	
	供应商资格条件
	详见公告

	
	是否接受联合体投标
	(不接受

□接受，应满足下列要求：

	
	开标前答疑会或现场踏勘
	(不组织。

( 组织，时间：      ,地点：      ，联系人：      ，联系方式：      。

	
	分包与转包
	（1）分包：

( 同意将非主体、非关键性的             工作分包。

(不同意分包。

（2）转包：本项目不允许转包。

	
	磋商响应有效期
	磋商响应文件自磋商响应截止起90天。

	
	合同签订时间
	成交通知书发出之日起30天内。

	
	递交磋商响应

文件地点、磋商时间和地点
	详见公告

	
	响应文件的编制
	供应商应先注册“温州市阳光采购服务平台”并安装“供应商文件制作软件”和申领“CA数字证书”，按照本采购文件和“温州市阳光采购服务平台”的要求，通过“投标文件制作软件”编制并加密投标文件。

	
	电子响应文件解密
	磋商响应截止时间后，采购代理机构将向各供应商发出解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后登录温州市阳光采购服务平台-不见面开标大厅，对电子响应文件进行在线解密（解密电子响应文件必须插入CA），在线解密电子响应文件时间为接到解密通知后30分钟内。

	
	开评标程序
	待开标→磋商响应文件在线解密→磋商小组在线资格性审查→专家在线磋商→专家评审→最后报价→系统公开商务技术文件评审结果→系统公开最终报价情况→评审小组对最终报价情况进行评审→系统公布评审结果。

	
	磋商小组的组建
	评审小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为3人或以上单数，有关技术、经济等方面专家不得少于成员总数的三分之二‌。除采购人代表外的专家将由政府采购专家库中的专家组成。

	
	履约保证金
	☑需要 成交供应商须以银行转账/转账支票/银行汇票/银行、保险公司出具的保函等非现金方式向采购人提交合同总价1%的履约担保。合同履约结束无纠纷后，采购人在7个工作日内无息退还。

	
	供应商信用信息查询
	1.供应商信用信息查询的查询渠道：

（1）“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)

（2）“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）
2.供应商信用信息查询截止时间：采购公告发布之日至投标截止时间前。

3.供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图。
4.信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	
	本项目扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）有关政策
	1、扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）： 

（1）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目属于(农、林、牧、渔业，(工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），(建筑业，(批发业，(零售业，(交通运输业（不含铁路运输业），(仓储业，(邮政业，(住宿业，(餐饮业，(信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），(软件和信息技术服务业，(房地产开发经营，(物业管理，(租赁和商务服务业，(其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）  行业。

中小企业划型标准：其他未列明行业（从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业;从业人员10人以下的为微型企业。）
2、根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库（2020）46号、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的相关规定：

2.1.是否为预留份额项目：

(本项目为预留份额项目，专门面向中小企业采购。

3.项目属性： ②服务类（①货物类/②服务类/③工程类）

	
	采购代理服务费
	1.采购代理服务费：采购代理费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号)服务招标项目计算，上述费用不在报价中单列，该费用必须由中标供应商在领取成交通知书前一次性付清，请供应商在报价时予以考虑。
2.采购代理服务费可以是现金或转账。
3.采购代理服务费汇入账户：

户  名：温州联合产权交易中心有限公司

账  号：769000120190003299

开户行：温州银行江滨支行

4.关于采购代理服务费及其他财务方面的详细事宜请咨询董先生0577-85502016。

	10.6
	温州市阳光采购服务平台技术服务费及交易服务费
	无

	附件 1：电子投标文件制作相关规定

	附件 2：不见面开标


附件 1、电子投标文件制作相关规定 
本项目实行电子招投标，电子投标文件将采用CA加密。 

二、电子采购文件的获取。登录温州市阳光采购服务平台 (https://www.wzygcg.com/)——“供应商登录”，下载获取后缀名为“.XEZF”的采购文件，下载前可预览采购文件。
三、电子投标文件的制作及上传。 
（一）本项目实行电子招投标，即全部投标文件均采取电子化编制和电子评标。供应商应将编制完成后的全部磋商响应文件导入投标工具（若含技术标、资信标的也应编制完成后导入投标工具），检查并填写好相应信息，并且用CA锁对采购文件要求进行电子签章的相应报表进行电子签章。检查无问题后生成加密标书，如有纸质要求按采购文件要求在投标工具中打印（详见前附表），最后将投标文件生成，于投标截止时间前，在温州市阳光采购服务平台 (https://www.wzygcg.com/)——“供应商登录”，下载获取后缀名为“.XEZF”的采购文件，下载前可预览采购文件。(电子投标文件上传成功会弹窗提示“上传成功”且在操作历史处显示上传具体信息。详细操作步骤请在“温州市阳光采购服务平台-下载中心-操作手册”栏目下载供应商操作手册查阅)。 
注：制作生成投标文件时，确保分别生成CA证书加密的《标段名称(加密).WZCQTF 》和《标段名称(不加密).nWZCQTF》两份电子文件。
（二）投标文件电子文档包括采购文件规定的所有内容，供应商对采购文件要求进行电子签章的相应报表进行电子签章，对采购文件要求提供的证书、资料按要求上传到指定位置。供应商按供应商须知第3.1项要求将全部投标文件上传到投标工具，如要求提供纸质供应商文件，要求最终生成纸质的所有书面投标文件应是从投标工具中输出，具体操作为双击打开投标工具，点击上方菜单栏“新建”按钮。在对话框中选择采购文件【（标段编号）标段名称.XEZF】或最新的答疑文件【（标段编号）标段名称.XECF】导入，导入采购文件后，供应商应按以下要求编制电子投标文件，未按要求编制可导致评审小组在相应评标程序步骤无法查看到投标文件对应的内容，引起的后果自行负责： 
1.投标函：在投标工具-“商务标文件”-“投标函”处自行上传，最后通过投标工具操作自动转换PDF格式报表进行CA电子签章验证通过；
2.投标函附录、商务标其他材料：以Word或PDF格式导入投标工具-“商务标文件”下对应目录下，点击“导入文档”，选择所要导入的文件，单个附件大小不超过50MB，并通过投标工具进行CA电子签章验证通过； 

3.技术标（如有）：将按照采购文件要求编制的技术标以Word或PDF格式导入投标工具-“施工组织设计”，点击“导入文件”，选择所要导入文件，附件大小不超过50MB，并通过投标工具进行CA电子签章验证通过； 
4.资信标（如有）：将按照采购文件要求编制的资信标以Word或PDF格式导入投标工具-“资信标”，点击上传文档，选择所要上传文件，点击打开上传，单个附件大小不超过50MB，并通过投标工具进行CA电子签章验证通过； 
5.资格评审（具体内容见评标办法前附表资格评审标准）：资格评审资料采用以Word或PDF格式导入至投标工具-“资格评审”各个目录下，点击“导入文档”，选择所要导入的文件，单个附件大小不超过50MB，并通过投标工具进行CA电子签章验证通过。其中相关证书、资料等按采购文件要求将扫描件合并后一次性导入投标工具。 
（三）投标文件上传如有问题，咨询电话4009280095转5、0577-88733550。
四、电子投标开标及评审 
（一）供应商在投标前应自行检查电子投标文件的有效性，开标时因CA锁导致投标文件无法解密或者解密失败，视为无效投标。 
（二）供应商未按照要求制作电子投标文件，造成无法导入开标系统，视为无效投标。 
（三）不同供应商的电子投标文件发现上传投标文件IP地址、下载采购文件IP地址、投标文件解密IP地址的三项相同或文件制作机器码相同，或文件创建标识码相同，评审小组应当否决其投标。 

五、注意事项 
（一）投标工具使用流程详见温州市阳光采购服务平台-下载中心-操作手册下的投标文件制作工具操作手册。 
（二）供应商应检查标书完整性和有效性，点击投标工具“预览标书”，检查投标文件的签章情况和内容完整情况，如有缺少签章和内容，请重新编辑。正确无误后再将投标文件进行生成，完成后应检查电子投标文件能否正常打开。 
（三）关于CA锁PIN码的，就是CA的个人识别密码，用来保护自己的CA不被他人使用，投标过程中如果多次输错pin码当前CA锁就被锁定，由于pin码的再次开通CA公司需要一定时间，开标过程中由于供应商输错pin码而导致CA锁被锁定无法解密电子投标文件，由供应商自行负责。 
（四）如要打印纸质投标文件可从投标工具“预览标书”界面中选择资料打印。 
（五）当技术标采用暗标时，供应商需按照采购文件规定的暗标格式进行编制。 
（六）本项目开标时通过温州市阳光采购服务平台不见面开标大厅及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、系数抽取、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。为保证本项目远程开标会议顺利进行，特做如下提醒： 
1.本项目通过温州市阳光采购服务平台递交投标文件，各供应商务必在开标日之前仔细确认投标文件已成功提交到系统内（以往项目中，经常发生供应商多次撤回修改投标文件，而却忽略最终递交的步骤）。 
附件 2、不见面开标 
一、业务要求 
（一）在温州市阳光采购服务平台采用不见面开标的工程招标投标项目适用温州市阳光采购服务平台不见面开标大厅。 
（二）开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。 
（三）项目的投标文件必须使用温州市阳光采购服务平台下载的投标文件制作工具进行编制，并通过温州市阳光采购服务平台-电子交易平台完成投标过程。供应商应依照采购文件的规定完成电子投标文件的编制和提交，如未按采购文件要求编制、提交电子投标文件，其后果由供应商自行承担。 
（四）供应商制作电子投标文件时须生成内容完全一致的两个文件，一个是加密投标文件，另一个是非加密投标文件，并按采购文件要求方式提交。供应商应充分考虑到网络及系统平台可能存在的突发状况，尽早完成投标文件编制并上传。 
（五）供应商在开标前提前进入温州市阳光采购服务平台--不见面开标大厅（网址：https://www.wzygcg.com/），实时观看开标大厅交互效果并及时在系统互动区反馈。未按时加入系统互动区或未能在开标会议区内全程参与交流互动，并未在开标结束前提出相关质疑，视为对开标全过程无异议。 
（六）开标时通过系统发出投标文件解密指令，供应商在任意地点按设定时间（解密时长为30分钟）自行实施在线解密，解密限定在设定时间内完成。 
（七）供应商必须使用能正确解密投标文件的CA锁在设定时间内完成解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回，视为磋商响应无效；因采购人或系统原因，导致无法按时完成投标文件解密或开标、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标、评标时间。 
（八）开标当日，供应商不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过温州市阳光采购服务平台--不见面开标大厅参加开标会议，并根据需要使用开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、质疑等活动。 
（九）开标、评标过程中，参与远程交流互动的各供应商应始终为同一个人，中途不得更换，在否决投标、澄清、质疑等特殊情况下需要交流互动时，供应商一端参与交流互动的人员只能是供应商的法定代表人或授权委托人，供应商不得以不承认交流互动人员的资格或身份等为借口推脱，供应商自行承担随意更换人员导致的一切后果。 
（十）根据评标办法进行系数抽取时，采用现场数字高频变换随机抽取方式。但受网络带宽、硬件设备等因素影响，远程供应商通过温州市阳光采购服务平台--不见面开标大厅）观看时，可能会出现数字变化较慢或卡顿现象，请供应商提前调试设备及网络。 
二、系统操作注意事项 
（一）软硬件及网络要求 
1.参与不见面开标的电脑须具有4G以上内存，windows7及以上操作系统，并且安装有清晰可用的摄像头、音响和麦克风设备。 
2.不见面开标系统因接入开标室视频直播等功能，推荐使用ie浏览器11及以上版本（也可用Edge的ie模式）。 
3.为更好实时查看不见面开标室现场，推荐使用50M及以上网络宽带。 
（二）开标过程注意事项 
1.开标当天，供应商应于开标前提前登录系统，进入所投标项目。 
2.开标过程中请重点关注不见面开标大厅互动区消息，及时查阅，并根据消息提醒及时进行投标文件在线解密等操作。 
3.项目进入投标文件在线解密阶段后，须在规定解密时间内使用相应的投标文件CA证书进行在线解密，否则将无法解密。 
4.在CA证书解密多次解密失败后，请及时进行反馈。 
三、技术支持 
（一）若遇问题可通过以下方式联系工作人员。 
电话：4009280095转5、0577-88733550。（请确保安装最新版本的 QQ软件，用于技术支持进行QQ远程协助）；电子邮箱：2328795508@qq.com。 
（二）为更直观了解、掌握本系统使用方法，建议在具体项目开标前先浏览本系统相关操作手册和视频，可在本系统登录界面的操作手册页面进行下载、查看。关于后续常见问题及注意事项，请及时关注温州市阳光采购服务平台--不见面开标大厅（网址：https://www.wzygcg.com/）。

一、说    明

1.   本次采购是参考《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及省市等法律法规及有关规范性文件组织和实施的。
2.   定义

2.1 “采购人”系指采购公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指采购公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “供应商、供应商”均系指响应采购、参加磋商响应竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。
2.6“电子交易平台”是指本项目采购活动所依托的温州市阳光采购服务平台（https://www.wzygcg.com/）。
2.7 “▲”且加下划线的条款系指实质性要求条款，“(” 系指适用本项目的要求，“(” 系指不适用本项目的要求。

3.  合格供应商
3.1合格供应商应满足“磋商公告”对供应商的资格要求。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3供应商可授权供应商代表以供应商名义参加本次采购的投标活动（包括磋商响应文件的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改等以及签订合同和处理有关事宜）。如果供应商代表不是法定代表人(负责人)，须持有《法定代表人授权书》。

 投标费用

供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二、采购文件
1．  采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

2．  采购文件的澄清和修改

     提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取采购文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
三、响应文件的编制

1．  供应商应认真阅读采购文件中所有事项、格式、条款、技术规范和其它要求等。供应商没有按照采购文件要求提交的全部资料，或者没有对采购文件各个方面作出实质性响应，导致磋商被否决的风险由供应商自行承担。
2．  供应商应保证所提供所有文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次磋商的。如发现供应商提供了虚假文件资料，其响应将被拒绝，并承担相应的法律责任。
3．  磋商响应文件的组成：磋商响应文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成：

3.1资格文件

	序号
	内容
	说明

	1
	资格证明文件
	附件三

	1.1
	法定代表人身份证明或法定代表人授权书
	附件三-1、2

	1.2
	供应商企业法人有效营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料，自然人提供身份证)复制件

①如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在磋商响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。
	

	1.3
	符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函
	附件三-3

	1.4
	中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件（按采购文件规定要求提供，否则不予认可,详见采购文件政府采购政策功能相关说明）
	附件四

	说明：以上所需的各种实物照片、证书、证件、证明、执照需提供复印件或扫描件加盖电子公章。


3.2商务技术文件

	序号
	内容
	说明

	1
	磋商响应函
	附件一

	2
	商务条款、技术规格偏离表
	附件五

	3
	管控设备
	格式自拟

	4
	训练设施
	格式自拟

	5
	其他设施
	格式自拟

	6
	应急和突发事件预案
	格式自拟

	7
	项目组人员配备
	附件六、七

	8
	档案管理方案
	格式自拟

	9
	服务方案
	格式自拟

	10
	响应时效
	格式自拟

	11
	综合实力
	格式自拟

	12
	根据采购文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。
	...

	说明：以上所需的各种实物照片、证书、证件、证明、执照需提供复印件或扫描件加盖电子公章。


3.3报价文件

	序号
	内容
	说明

	1
	磋商报价一览表
	附件二


3.2  响应文件编制
（1）内容编制

① 响应文件应采用“响应文件格式”中提供的格式进行编制，并通过温州市阳光采购服务平台进行投标。响应文件编制具体流程详见操作指南：登录温州市阳光采购服务平台（https://www.wzygcg.com/），从首页-办事指南-供应商操作指南，查看文档。

② 磋商响应文件应当对采购文件规定的内容进行对应明确说明，对采购文件规定的实质性内容应当作出响应。

③ 采购人如对采购文件有澄清或修改，供应商应按澄清或修改内容对投标信息进行补充或者修改，补充和修改时如投标成功的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传并对投标信息进行确认。

④ 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

⑤ 为了避免页面存在兼容性问题，建议使用 Edge 或 IE 浏览器操作。

（2）格式要求

① 响应文件应编制目录。

② 响应文件格式为“.XEZF”（通过特定工具制作，从“首页-下载中心”下载特定工具）。

4．  磋商报价

4.1  磋商报价是指供应商在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给供应商所有的服务价款，供应商应自行考虑本项目的服务人工、货物、税金、包装、运输、装卸、验收及其所有税费、采购代理服务费等全部费用后计算价格折扣,合同执行过程中供应商不得以任何理由要求调整投标折扣。
4.2  供应商必须按附件的磋商报价一览表的内容填写折扣及其他事项，并由供应商代表签署。

4.3  采购人不接受任何选择报价，对每一种货物（服务）只允许一个报价。

4.4  采购人要求分类报价是为了方便评审，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.5  供应商所报的价格在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求，将被认为是非实质性响应采购文件而予以拒绝。

4.6最低报价不能作为成交的保证。
5．  响应有效期

5.1▲自磋商之日起 90 天内响应应保持有效。

5.2  特殊情况下，在原响应有效期截止前，采购单位可与供应商协商延长响应有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。供应商可拒绝接受延期要求，同意延长响应有效期的供应商不得修改响应文件。

6．  响应文件的签署和规定
6.1   供应商应根据采购文件的规定对磋商响应文件进行电子盖章及签署。

四、响应文件的递交

1.   响应文件的递交

到达投标时间后，供应商可通过温州市阳光采购服务平台进行投标。

【提示】投标和响应文件上传两个步骤操作，供应商务必在规定时间内完成，否则视为投标逾期。

菜单路径：温州市阳光采购服务平台-供应商登录-我要投标-上传响应文件。

（1）在“招标公告”标签页下，选择对应项目，点击【我要投标】按钮，进行投标。

（2）到达投标时间后，供应商进入投标信息页面。

【注意事项】

注意投标结束时间。

选择对应的标项填写投标信息。

供应商需通过特定工具制作响应文件，并使用 CA（如需申领 CA，请参考“CA办理指南”

https://www.wzygcg.com/）对上传文件进行签章。

（3）确认投标信息无误，点击【提交】。

2.  响应文件的修改和撤回

供应商在投标以后如必须补充、修改或撤回响应文件，必须在投标截止时间以前在“温州市阳光采购服务平台”上补充、修改或撤回响应文件。补充、修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传。

3.  备选投标方案
供应商不得提交备选投标方案，否则，响应文件将被判定为无效标。

五、磋商和评审

1．  磋商小组
     采购人依法组建磋商小组。评审小组由3人（含）以上的单数组成，负责对响应文件进行审查、质疑、评估和比较并与响应供应商进行磋商。磋商小组成员在磋商过程中必须严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定。
2．  评审过程的保密性

磋商开始后直至向成交供应商授予合同时止，凡与磋商有关的资料均不得向供应商及无关人员透露。如果供应商在磋商过程中试图向采购人和磋商小组成员施加影响，或扰乱磋商和评审秩序，其响应将被拒绝。

3.   开标
3.1  采购人按“供应商须知前附表”规定的时间、地点开标。
3.2  供应商代表可在线参加开标活动，查看开标情况。
3.3  采购组织机构根据温州市阳光采购服务平台规定的流程进行开标、记录等流程。

3.4  开标结束后，如发现开标结果与响应文件不一致者，以响应文件内容为准。
3.5  开标结束后，供应商可通过温州市阳光采购服务平台查看评选结果。
特别说明：磋商地点：浙江省温州市鹿城区海事路17号3楼；

磋商时间：详见磋商公告；
本项目采用不见面开标，供应商无需亲临现场；

磋商现场全程录音录像；
如遇“温州市阳光采购服务平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
4    磋商和评审
4.1  评审小组按采购文件规定的时间、地点进行评审。评审流程详见“磋商原则及方法”。
5．  响应文件的澄清
5.1  评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。拒不按要求对其响应文件进行澄清，说明或更正的供应商，评审小组可以认定其响应文件无效。
5.2  供应商的澄清、说明或者补正应当采用电子传输形式。供应商的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

5.3  经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，响应文件则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，不进入下一步评审。
6.   响应无效

6.1  在资格审查时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的； 

（3）提供的有效的资格证明材料或材料不全的，或者不具备采购文件中规定的资格要求的；

（4）未有效提供法定代表人授权委托书或所载内容与本项目内容有异的；

6.2  在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

（1）磋商响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（2）磋商响应文件中承诺的磋商有效期少于采购文件中规定的磋商有效期的；
（3）明显不符合采购文件规定的技术规格、技术标准要求或不满足实质性要求技术参数的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）响应方案的（采购文件另有规定的除外）；

（5）磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商响应的产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；

（7）要求提供样品的项目，供应商未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件或样品不全的；

（8）磋商响应文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；
（9）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

6.3  在报价评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

（1）磋商报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（2）磋商响应文件出现不是唯一的、有选择性磋商报价的；

（3）供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（4）磋商报价不符合采购文件规定要求进行报价的；

（5）评审小组认为供应商的磋商报价明显低于其他供应商磋商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其磋商报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理；
（6）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
7.   开标异议

供应商如对开标有异议，应当在开标结束前致电采购人或代理机构联系人，采购人或代理机构工作人员将当场作出答复，并制作记录。
8、响应文件的澄清

8.1在评标期间，评审小组可要求供应商对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组应当在开评标系统里以电子函件形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用电子函件形式在开评标系统里予以回复，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

拒不按要求对其响应文件进行澄清，说明或补正的供应商，评审小组可以否决其投标。
8.2经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，供应商则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，其磋商响应将被拒绝。
9.   评审过程中遇到特殊情况，由评审小组遵循公开、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评审小组应当停止评审并向采购人、采购代理机构说明情况。

10.   确定成交候选供应商
10.1  评审小组应当根据综合评分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。综合得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐3名成交候选供应商。评审得分且最后报价相同的，则由评审小组抽签决定排序。

10.2  排名第一的成交候选供应商放弃成交；或因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或经质疑，采购组织机构审查确因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以直接确定排名第二的候选供应商为成交供应商，以此类推至第三名，或采购人将依法不接受或拒绝任何磋商，并宣布采购无效，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。
10.3  在采购过程中或评审过程中符合要求的供应商少于3家的，按《政府采购竞争性磋商采购方式管理办法》（财库﹝2014﹞214号）文件以及财政部（《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库﹝2015﹞124号））文件规定执行。
11.   其他未尽事宜遵循相关法律法规及规范性文件执行。
六、授予合同

1.  确定成交供应商

采购人应当自收到评评审告之日起5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定的成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

2.   成交公告

     采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网“https://www.ccgp.gov.cn/”、浙江政府采购网“zfcg.czt.zj.gov.cn”、温州市阳光采购服务平台“https://www.wzygcg.com”公告成交结果，采购文件应当随成交结果同时公告。
3．  成交通知书
3.1  在发布成交公告的同时向成交供应商发出成交通知书。
3.2  成交通知书是合同的一个组成部分,对采购人和成交供应商均具有同等法律效力。
4．  签订合同

4.1  成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点以及其他内容与采购人签订合同。  
4.2  竞争性采购文件、成交供应商的响应文件、响应修改文件、评审过程中有关澄清文件及经供应商和评审小组双方签字的磋商纪要和成交通知书均作为合同附件。
4.3  拒签合同的违约责任
成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，报采购监管部门处理。

4.4  合同一式五份，其中采购人二份，成交供应商二份，采购代理机构备案一份。成交供应商在采购合同签订后应及时提交一份交采购代理机构备案。同时提交三份纸质响应文件（正、副本）供采购人备案存档。
5.   质疑与投诉

5.1  供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起三个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。本条中所规定的应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

5.2  采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人监督管理部门投诉。

5.3  投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人或法定代表人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

第二部分   合同主要条款

本合同□是/□否中小企业预留合同
政府采购合同

合同编号：                                     

甲方（采购人）：                    
住所地：                                                             

乙方（中标人）：                    
住所地：                          
乙方于    年  月   日参加了 （采购人或者代理机构） 组织的“  （项目名称及项目编号）  ”政府采购活动，经评标委员会评审确定乙方为 （包及包名称）  中标人，按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》和相关的法律法规规定，以及采购文件要求，经甲乙双方协商一致，签订本政府采购合同。

第一条  合同标的

本项目服务总预算金额：￥395575.00元。
特别约定：合同签订后服务期1年结束或达到预算金额的，任一条件达到即视为合作期结束。合同期内如遇政策性原因或内部管理等特殊情况，导致合同无法履行，甲方可提前1个月告知乙方解除合同，且不用任何赔偿，合同自行终止。

采购内容：详见第四部分 采购内容。

第二条  中标价格

	内容
	中标折扣

	温州市消防救援支队培训基地模拟训练设施维保项目
	


第三条  服务交付 

1、服务地点：

浙江省温州市永嘉县枫林镇汤岙村消防救援培训基地

 交付验收

严格按照国家相关规范进行施工维保，达到合格标准。

维保按次验收，乙方对每次维护保养及定期更换材料清单需形成文字记录，并将定期更换材料(包括规格型号等信息)在实施前报甲方签字核实确认后更换(甲方对被更换的相关设备有权回收处理)，并出具维保报告（包括不限于维保内容与检查结果、异常情况及处理记录、维保前后影像资料维保报告、维护记录、维修更换清单、现场见证意见等），由采购人审核验收，审核合格为止，确保本项目完整、正常运行。如该批维保项目未能通过验收的，乙方须返工至通过验收合格为止，相关费用自理。
第五条  所有权归属

本项目不适用

第六条  包装、装运及运输

1.乙方负责包装、装运和运输，由于不适当的包装、装运和运输造成货物有任何损坏均由乙方负责。

2.包装费、运费及相关费用已包含在合同总金额内。

3.根据财政部等三部门《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》规定。
第七条  款项支付

（1）本合同总价为年度含税总价，单价为固定单价合同(各自单价参考价格*合同折扣）。

（2）每半年结算总费用=维保服务费+零部件采购和安装费+设施燃料费。其中本合同约定：零部件采购和安装费、设施燃料费以实际发生消耗量计件结算
（3）合同每半年支付一次，凭甲方确认验收通过的维保清单据实结算。每次维保工作完成后，乙方须开具增值税发票（维保服务税率为6%，零部件采购与安装税率/设施燃油费税率为13%）与服务清单。
第八条  履约保证金

合同签订后7天内中标人以银行转账/转账支票/银行汇票/银行保函等非现金方式向采购人提交合同总价1%的履约保证金。履约保证金合同期满后无息退还。
第九条  售后服务及承诺

按乙方投标文件售后服务响应及承诺为准。
第十条  知识产权

1.乙方保证，甲方在享受服务或者服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

2.乙方为执行本合同而提供的技术资料或其他相关资料、软件等由甲方永久免费使用。

第十一条  甲方责任

甲方指定对接人姓名：               联系方式：                      

①　甲方需提供模拟训练设施维保运营项目指定对接小组人员信息，对接小组对乙方维保运营工作负监督、检查、确认的职责。

②　需模拟设施运行的参观接待、训练比武、大型演习等活动，甲方指定对接小组应提前通知乙方。

③　模拟训练设施大检修、保养时，甲方应组织、协调现场施工。避免交叉延误。

第十二条  乙方责任

乙方指定对接人姓名：               联系方式：                 

①　乙方承接消防模拟训练设施的维保运营任务后，对该项目消防模拟训练设施系统做到精心维护，科学检修。

②　乙方需成立专业的维保运营服务小组，并指定对接人。在乙方具体实施过程中,乙方提出需变更维保运营服务负责人的，应书面向甲方提交负责人变更函，含变更后的负责人姓名、联系方式(通讯地址、固定联系电话和邮政编码等)，待甲方对人员审核通过后方可更换，甲方在收到前述乙方通知之前，有权拒绝更换维保运营服务负责人。

③　乙方在对某些隐蔽设施进行维修时，乙方应尽量保护原设施，若不可避免要对原设施进行改动，由甲方确认后，方可实施。

④　乙方应严格执行定期检修和紧急排故等维护保养工作。每次维护保养项及定期更换材料清单需提交甲方指定对接小组确认，确认后方可实施，施工结束后，由甲方制定对接小组检查确认。
第十三条  违约责任
1.乙方违约责任

①　乙方提供的维保运营服务质量不合格的，给甲方造成影响或损失的需根据其造成的损失给予赔偿。

②　如若本合同签订后，乙方未按约定提供服务，或服务整改不及时到位的，经甲方催促后10日内仍未整改的，甲方有权解除本合同，并要求乙方退还已支付的合同款，并由乙方承担合同总价10%的违约金。

2.甲方违约责任

①　由于该维保运营服务是乙方专为甲方提供的，甲方无故拒绝配合或阻止乙方进行正常的维保运营服务活动的，视为甲方单方违约。并由甲方承担合同总价10%的违约金。

②　如甲方逾期支付本合同项下任何一笔款项的，每逾期支付一天，甲方须每日向乙方支付逾期部分款项的万分之一作为违约金，最高不超过合同总价10%的违约金。乙方须开具增值税发票与服务清单，若未开具发票与服务清单则甲方无需支付违约金，甲方无须承担任何责任。
任何一方存在上述所述以外的违约情形的或者存在上述所述违约情形而该说明对其违约责任的约定不够全面的，违约方应依据中华人民共和国有关法律、法规及本合同其他条款之规定承担违约责任。
第十四条  不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方不能履行或不能完全履行的情况和理由；在取得有关主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或者终止履行合同的，根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十五条  保密

乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
乙方在合同履行期间知悉甲方的工作秘密（包括相关业务信息），不得透露或以其他方式提供给合同双方以外的其他方（包括乙方内部与本合同无关的任何人员），乙方的保密责任不因本合同的终止而终止。

乙方违反本合同所规定的保密义务，应按照本合同总金额的10%支付违约金。

第十六条  争议解决

甲乙双方在合同履行中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第十七条  合同生效及其他

1.除采购文件规定且甲方事先书面同意外，乙方不得部分或者全部转让、分包履行其应履行的合同项下的义务。

2.合同由甲、乙双方法定代表人（或者授权代表）签字并加盖单位公章，以最后一方签字日期为合同生效日期。 

3.本合同一式 五 份，甲方 二 份，乙方 二 份，采购代理机构一份。

……

第十八条  服务期限

本项目服务期限1年，202   年   月   日-202   年   月   日。
第十九条  下列文件为本合同不可分割部分

1.政府采购采购文件（包括澄清、修改）；

2.乙方投标文件；

3.中标（成交）通知书；

4.中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件；

5.政府采购委托协议书；

……

甲    方：                      乙    方：

单位名称（公章）：              单位名称（公章）：

法定代表人（被授权代表）签字：  法定代表人（被授权代表）签字：    

电    话：                      电    话：

年   月   日                    年   月   日
注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人签订正式合同为准。
履约验收书

（参考模板）

	一、验收方案

	（一）项目基本情况

	采购人名称
	
	供应商名称
	

	项目名称
	
	合同编号
	

	合同签订时间
	
	合同规定验收时间
	

	项目类型
	(货物/(服务
	合同金额
	

	（二）验收方式与方法

	验收组织方式
	(自行组织/(委托代理
	代理机构名称
	

	验收方式
	(一般验收程序/ (简易验收程序
	选择简易验收理由
	

	验收方法
	(一次性验收/(分段验收/(分期验收
	选择非一次性验收理由
	

	大型或复杂项目
	(是/(否
	邀请本项目其他供应商
	(是/(否

	
	参与验收监测机构名称
	
	
	参与验收供应商名称
	

	向社会公众提供的公共服务项目方式
	(是/(否
	采购人、使用人分离项目
	(是/(否

	
	参与验收服务对象
	
	
	使用单位名称
	

	（三）验收人员组成

	验收小组总人数
	
	专业技术人员人数
	
	实际使用人人数（如有）
	
	其他验收人员数量
	

	验收人员姓名
	工作单位
	职称（专业）
	联系方式
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	（四）验收主要指标和标准

	序号
	名称
	合同履约时间、地点、方式
	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）
	数量
	单价
	金额

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	二、验收情况

	分期情况
	共分 期，此为第  期验收
	分段情况     
	共分  段，此为   阶段

	验收内容及结果
	评价内容
	评价情况
	理由
	评价内容
	评价情况
	理由

	
	零部件品牌、型号、规格、数量
	(合  格  

(不合格
	
	设施燃油参数、型号
	(合  格 

(不合格
	

	
	维保服务质量
	(合  格  

(不合格
	
	运行状况及安装调试
	(合  格 

(不合格
	

	
	人员、设备配备情况
	(合  格  

(不合格
	
	服务进度
	(合  格 

(不合格
	

	
	服务承诺时限
	(合  格  

(不合格
	
	安全标准
	(合  格 

(不合格
	

	
	合同履约时间、地点、方式
	(合  格  

(不合格
	
	
	
	

	三、验收结论

	存在问题和改进意见
	

	验收小组意见
	验收结论性意见：(合  格                    (不合格

其他需要说明的事项：



	
	有异议的意见和说明理由：

签字：          

	验收小组成员签字：



	采购人意见：

经办人：       负责人：       （盖章）

                             年  月  日


	供应商确认：

供应商盖章或授权代表签字：

联系电话：

                       年  月  日              


第三部分   附  件

附件一  磋商响应函

磋商响应函

                   ：

根据贵方为                 （磋商项目名称、编号）磋商项目的磋商邀请，                （供应商全称）正式授权             （职务）为全权代表，代表              (供应商名称)参加贵方组织的此次磋商的有关活动，并提交按“供应商须知”要求编制的响应文件。

据此函全权代表宣布同意如下：

1．  我方遵守采购文件的有关规定和收费标准，忠实地履行按采购文件规定甲乙双方签订的合同责任和义务。

2．  我方已详细审查全部采购文件，包括磋商补充文件（如有），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3．  我方完全同意向贵方真实的提供本项目磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

4．  本响应有效期为自磋商之日起     个历日，如成交，有效期将延至合同终止日为止。

5.   如有列情形之一的，我方愿意被取消成交资格（如成交），同时继续承担其他一切法律后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的解释：

（1）提供虚假材料（承诺）谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

如果在规定的开标时间后，我方在磋商有效期内撤回磋商，自愿接受贵方处罚。
6．  与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

    地址                           
    电话                           
    传真                           

电子邮件                       

                                   供应商名称                               
                                   公章（电子签名/公章）                    
                                   日期                                      

附件二  磋商报价一览表
  磋商报价一览表

项目名称：                                                   项目编号：

	项目名称
	服务期
	投标报价

	
	1年
	统一折扣：    %


附注：1. ▲不提供此表格将被视为没有满足竞争性采购文件的实质性要求。

示例：若投标报价按最高限价下浮20%，则统一折扣填写80%，统一折扣如含有小数的保留小数点后两位，否则按四舍五入计算。

统一折扣说明：本项目折扣为统一折扣，维保服务费+零部件采购和安装费+设施燃料费3大组成部分以及组成部分的服务内容或货物内容的参考价格全部使用统一折扣折算后计算，设施燃料费参考价格以市场价为准。
例：供应商所报的统一折扣为90%，则供应商甲的“零部件采购和安装”中的（一）1.自动化控制系统中的“中间继电器”原本参考价格为48.5元，则实际结算金额即为48.5元*90%=43.65元。 
5.本项目均以统一折扣方式进行报价，供应商应自行考虑本项目的服务人工、货物、税金、包装、运输、装卸、验收及其所有税费、采购代理服务费等全部费用,合同执行过程中供应商不得以任何理由要求调整投标折扣，请供应商自行考虑风险。
供应商名称（电子签名/公章）：
日 期：       年     月     日
附件三  资格证明文件

资格证明文件

（1）法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表供应商参加磋商）

供应商名称：                            
单位性质：                                  
地    址：                                  
成立时间：             年        月        日

经营期限：                                   
姓    名：                 性别：        年龄：       职务：         
系：                            （供应商名称）的法定代表人
特此证明

供应商名称：                        （盖单位章）
日期：        年      月       日
附：法定代表人身份证明

	法人代表身份证复印件（扫描件）




（2）法定代表人授权书

                          ：

本人       （姓名）系          （供应商全称）的法定代表人，现委托           （全权代表姓名）为我方授权代表。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称、编号）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：                                

    代理人无转委托权。

法定代表人 (签字/电子签字)：

           供应商名称（电子签名/公章）：

           日期：      年    月    日

附：

授权代表姓名：

身份证号码：

	授权代表身份证复印件（扫描件）


职务：

手机号码：

附：授权代表身份证明
（3）符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

                          ：

我方参与      （项目名称）【项目编号：         】采购活动，郑重承诺：
（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：
1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商名称（电子签名/公章）：

                    日期：       年    月     日

附件四  中小企业声明函
（1）中小企业声明函（服务）

   本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 

2.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

供应商名称（电子签名/公章）：
日期：     年    月    日 
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

（2）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目（编号： 
     ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签名/公章）：
日期：     年    月    日 
备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（3）监狱企业声明函（如有）

【非监狱企业不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。 

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：                                。 

本企业为参加（采购项目名称：         ）（采购编号:         ）采购活动并承担本项目。 

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。  

供应商全称（盖章）：                                         

日期：    年    月   日 

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
供应商名称（电子签名/公章）：
日期：     年    月    日 
附件五  商务条款、技术规格偏离表
商务条款、技术规格偏离表

项目名称：                                                  项目编号：

	
	序号
	采购文件
条目号
	采购文件
规范要求
	响应文件
对应规范
	说明

	技
术

规

格
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	商
务

条

款
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：没有填写此表视为完全响应采购文件要求。

供应商名称（电子签名/公章）：
日期：     年    月    日 
附件六  拟派项目人员情况表
 拟派项目人员情况表
项目编号：                                                  
	姓名
	
	近年来主要工作业绩

	性别
	
	注：业绩证明应提供旁证材料

（合同及业主佐证材料）

	年龄
	
	

	职称/资格证书
	
	

	毕业时间
	
	

	学校专业
	
	

	联系电话
	
	

	最近一年工作状况
	
	

	拟在本项目中担任主要工作
	


附注：1.以上人员包括项目经理（负责人）、项目副经理（副负责人）、各主管；

2.后附学历、职称/资格证书、业绩证明旁证材料（加盖公章）。

供应商名称（电子签名/公章）：
日期：     年    月    日 
附件七  项目服务人员汇总表
 项目服务人员汇总表
项目名称：                                        项目编号：
	序号
	姓名
	本项目主要工作岗位
	年龄
	性别
	职务
	专业/

年限
	职称/认证
	到现场服务

起止时间
	类似服务的经历

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。

供应商全称（电子签名/公章）：
日期：     年    月    日 
附件八  同类项目服务业绩

同类项目服务业绩

项目名称：                                              项目编号：
	序号
	项目内容
	用户单位
	合同金额
	合同日期
	联系方式

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：提供供应商同类项目的业绩（按评分细则的要求分别列出，并提供相关证明材料）。

供应商全称（电子签名/公章）：
日期：     年    月    日 
第四部分   磋商内容及要求
一、主要设备服务内容清单、技术参数

	序号
	项目名称
	服务内容及要求
	参考价格（元）
	备注

	一
	维保服务
	详见清单1
	210000
	单次维保服务费最高限价3.5万元/次，每2月一次（结合培训工作阶段性灵活安排，1年不得少于6次。

	二
	零部件采购和安装
	详见清单2
	90000
	在合同结算时，清单中出现预算外的零部件，价格由双方另行议定。

	三
	设施燃料
	详见清单3
	95575
	

	共计：
	▲395575（本项目最高限价）


（一）维修涉及范围包括但不限于以下内容，部分未列明且与相关模拟训练设施关联的一并纳入维保范围）
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1、综合楼

	1
	数字显示屏
	9
	块
	

	2
	远程控制系统
	1
	套
	

	3
	监控系统
	1
	套
	

	2、训练塔

	4
	消防电梯
	1
	部
	

	5
	小型储油罐
	5
	个
	

	6
	控制柜
	9
	个
	

	7
	总闸配电柜
	1
	个
	

	8
	消控设备
	1
	套
	

	9
	储油油罐控制柜
	1
	个
	

	10
	空调
	3
	台
	

	11
	显示屏
	4
	块
	

	12
	音响广播
	1
	套
	

	14
	电脑
	1
	台
	

	15
	加热器
	10
	台
	

	16
	湿热机
	2
	台
	

	17
	烟机
	22
	台
	

	18
	真火模拟装置
	1
	套
	

	19
	红外摄像头
	68
	个
	

	20
	热成像摄像头
	8
	个
	

	21
	广播系统
	1
	套
	

	22
	排烟装置
	1
	套
	

	23
	漏电装置
	1
	套
	

	24
	防盗窗装置
	1
	套
	

	25
	卷帘门破拆装置
	1
	套
	

	26
	推拉门破拆装置
	1
	套
	

	27
	吊灯坠落装置
	1
	套
	

	28
	温湿度监控装置
	1
	套
	

	3、通天房

	29
	控制柜
	6
	个
	

	30
	总闸配电柜
	1
	个
	

	31
	小型储油罐
	4
	个
	

	31
	真火模拟装置
	1
	套
	

	33
	烟机
	13
	套
	

	34
	红外摄像头
	33
	个
	

	35
	热成像摄像头
	7
	个
	

	36
	广播系统
	1
	套
	

	37
	排烟装置
	1
	套
	

	38
	漏电装置
	1
	套
	

	39
	防盗窗装置
	1
	套
	

	40
	卷帘门破拆装置
	1
	套
	

	41
	推拉门破拆装置
	1
	套
	

	42
	吊灯坠落装置
	1
	套
	

	43
	温湿度监控装置
	1
	套
	

	其他设施

	44
	真火燃烧室液化气
	2
	罐
	

	45
	余水净化设备
	1
	套
	

	46
	柴油储罐
	2
	个
	

	47
	加油控制柜
	2
	个
	

	48
	真火燃烧室
	1
	间
	

	49
	火幕墙
	1
	项
	

	50
	烟热训练室
	1
	间
	

	51
	槽罐车
	1
	辆
	

	52
	污水处理
	1
	项
	

	53
	储油罐区
	1
	项
	

	54
	俩室一站（充气房）
	1
	项
	

	55
	400 米体能训练区
	1
	项
	

	56
	破拆废墟区
	1
	项
	

	57
	铁军平台
	1
	项
	


（二）清单2（零部件采购和安装）
（1）相关零部件单价
	序号
	名称
	参数
	单位
	参考单价(元)

	
	
	
	
	

	1.01
	中间继电器
	AC220V
	只
	48.5

	
	
	
	
	

	1.02
	中间继电器
	DC24V
	只
	36.5

	
	
	
	
	

	1.03
	接触器
	CJX2-1201,20A,AC22OV
	只
	68.9

	
	
	
	
	

	1.04
	接触器
	CJX2-0910,10A,AC220V
	只
	53.5

	
	
	
	
	

	1.05
	接触器
	CJX2-1210,10A,AC220V
	只
	65

	
	
	
	
	

	1.06
	接触器
	CJX2-3210,AC380V
	只
	125

	
	
	
	
	

	1.07
	接触器
	CJX2-2510,AC380
	只
	85.5

	
	
	
	
	

	1.08
	开关电源
	DC24V 6.25A
	只
	235.5

	
	
	
	
	

	1.09
	开关电源
	DC24V 10A
	只
	635.5

	
	
	
	
	

	1.10 
	开关电源
	EDR-75-24 3.2A ,DC24V
	只
	135

	
	
	
	
	

	1.11
	陶瓷保险丝
	RU50 250V 1A
	只
	1

	
	
	
	
	

	1.12
	断路器
	D63 3P
	只
	68.5

	
	
	
	
	

	1.13
	断路器
	C16 1P
	只
	23.5

	
	
	
	
	

	1.14
	断路器
	C10 1P
	只
	20.5

	
	
	
	
	

	1.15
	断路器
	C32 2P
	只
	35

	
	
	
	
	

	1.16
	断路器
	D10 3P
	只
	43.5

	
	
	
	
	

	1.17
	断路器
	D16 3P
	只
	53.5

	
	
	
	
	

	1.18
	断路器
	D40 3P
	只
	75.5

	
	
	
	
	

	1.2
	指示灯
	AD16-22DS 20MA
	只
	18.5

	
	
	
	
	

	1.21
	按钮
	GXB2-BE101 24V 10A
	只
	10.5

	
	
	
	
	

	1.22
	电柜电灯
	DG22-LED8-7801
	只
	69.5


（2）电子控制模块
	2.定位系统

	序号
	名称
	参数
	单位
	参考单价(元)

	2.01
	定位基站
	参数：DC供电口，光纤LC-LC单模（定制）
	台
	4580


	3.音视频系统和监控系统

	序号
	名称
	参数
	单位
	参考单价(元)

	3.01
	交换机
	48个10/100/1000Base-T，4个1000Base-X
	1台
	1500

	3.02
	55寸液晶拼接屏
	参数：背光类型： LCD；分辨率1920×1080；亮度 500cd/m2；静态对比度4500:1；裸机尺寸(含边框)(mm)1213.50×684.35×246.90(含支架)；                     
	1套
	4350

	3.03
	交换机
	参数：以太网交换机，8×1000M RJ-45口
	1台
	1350


（3）烟热模拟模块
	1.综合训练塔真烟真火区

	序号
	名称
	参数
	单位
	参考单价(元)

	1.01
	燃烧机感光电眼
	QRBI 中敏圆头+电眼扣，

长度 60mm
	支
	35.5

	1.02
	燃烧机雾化油嘴
	孔 0. 6#80
	支
	68.5

	1.03
	燃烧机油路滤芯
	G1/4,200 目
	支
	26.5

	1.04
	不锈钢高压喷油嘴喷头套装
	G1/4-1.0-105
	副
	95.5

	1.05
	液压表
	表径 60,压力范围

0-1.6Ma，径向安装
	副
	89.5

	1.06
	燃料液压站油泵滤芯
	DN40，150 目
	支
	110

	1.07
	行程开关
	可调滚子转动臂式

动作力 12N,行程 105 度
	支
	95

	1.08
	液压电磁阀线圈
	DC24V,5W
	支
	73.8

	1.09
	燃烧机
	22OV/50HZ,5-12 万大卡
	台
	3750

	1.10
	燃烧机控制盒
	220-240V,50-60HZ,3VA
	支
	250

	1.11
	高压橡胶油管
	DN13-40MPa，双层编织
	米
	21.5

	1.12
	高压橡胶油管
	DN8-40MPa，双层编织
	米
	26.5


	2.通天房真烟真火区

	序号
	名称
	参数
	单位
	参考单价(元)

	2.01
	燃烧机感光电眼
	QRBI 中敏圆头+电眼扣，

长度 60mm
	支
	35.5

	2.02
	燃烧机雾化油嘴
	孔 0. 6#80
	支
	68.5

	2.03
	燃烧机油路滤芯
	G1/4,200 目
	支
	27.5

	2.04
	不锈钢高压喷油嘴喷头套装
	G1/4-1.0-105
	副
	95.5

	2.05
	液压表
	表径 60,测压范围

0-1.6Ma，径向安装
	副
	89.5

	2.06
	燃料液压站油泵滤芯
	DN40，150 目
	支
	110

	2.07
	行程开关
	可调滚子转动臂式

动作力 12N,行程 105 度
	支
	95

	2.08
	空压机冷却油
	L-DAB150 中负荷，16/

桶
	桶
	390.5

	2.09
	空压机空气滤清器
	7.5KW/10HP
	副
	82.5

	2.10
	空压机机油滤清器
	7.5KW/10HP
	副
	105

	2.11
	空压机油气分离器滤芯
	1170*130*160
	副
	215

	2.12
	气压表
	测量范围 0-2.5mpa，

M14*1.5
	副
	62.5

	2.13
	气缸密封套件
	SC400*50
	套
	55

	2.14
	液压电磁阀线圈
	DC24V,5W
	支
	70

	2.15
	燃烧机
	22OV/50HZ,5-12 万大卡
	台
	3750

	2.16
	燃烧机控制盒
	220-240V,50-60HZ,3VA
	支
	250

	2.17
	PU 软管
	8mm*12mm
	米
	5.5

	2.18
	高压橡胶油管
	DN13-40MPa，双层编织
	米
	21.5

	2.19
	高压橡胶油管
	DN8-40MPa，双层编织
	米
	26.5

	2.20
	304不锈钢钢丝

绳
	6mm-7*19，304 不锈钢
	米
	18.5


	3.烟热室

	序号
	名称
	参数
	单位
	参考单价(元)

	3.01
	烟雾模拟装置
	参数：220V/3KW；304不锈钢材质；烟油容量5L；自动加油220V/500W/DN25
	1套
	6150

	3.02
	温湿度监控装置
	参数：温度测量范围：-40～120℃，测量精度：±0.5℃，传 感 器： 内置， 分 辨 率：0.1℃，电源：+24VDC。湿度测量范围：0至100 %RH，测量精度±3％；维保明细：电源输入输出检修；信号反馈检修；线路检修；控制器检修；传感器灵敏度测试并调整；清污除尘
	4套
	1550

	3.03
	烟雾浓度监控装置
	参数：供电电源：DC7-36V,工作温度：-10-65℃，工作湿度：0-90％ 防护等级：IP67  测量范围：100-10000PPM，能接入自动化控制系统
	21套
	1650

	3.04
	步进跟踪装置
	参数：850×850×5mm；传感器可承受压力≥200kg能接入自动化控制系统。
	15台
	880

	3.05
	应急照明分配电装置
	参数：输入电压：DC36V，输出电压：DC36V 输出回路：1-4路
	2套
	428


（4）供能和污水处理模块

	1.燃料供给系统

	序号
	名称
	参数
	单位
	参考单价(元)

	1.01
	液位计
	参数：有线高液位传感器
	1套
	1150

	1.02
	燃油自吸泵
	参数：1kw；15米扬程
	1套
	2158


	2.污水处理

	序号
	名称
	参数
	单位
	参考单价(元)

	2.01
	液位控制器
	参数：一只常开干簧管，一只常闭干簧管，能发出高水位开泵，低水位停泵讯号，触点可直接控制交流220V，2A以下交流接触器， 控制幅度最少可达70mm；维保明细：清洁除尘；检修输入电压；检修接线端子接线；检修各端点信号;安装状态检修
	1套
	950

	2.02
	罗茨风机
	参数：济风CCR-80低噪声型风量4.1-9.9m³/min，风压1000-10000 mmAq；
	1套
	2160


（三）清单3（设施燃料费）

	五、运营一次性耗材费用清单

	序号
	名称
	参数/型号
	数量
	单位
	参考单价（以市场价为准）

	1
	柴油
	0#
	3.75
	T
	7100元/T

	2
	烟雾油
	特制高浓度
	700
	L
	98.5元/L


二、模拟训练设施维保服务标准要求

（一）燃料输送系统维保

①　检测管道及压力表、电磁阀、截止阀、止回阀、球阀、调压器等附件完好无损。

各区域主截止阀在设备未运行启动时应为关闭状态。

润滑点加注润滑剂。

打开过滤器上的排污阀排放污物。

②　检测控制电磁阀线路连接是否可靠，电磁铁吸力性能良好，电磁阀接地正常。

维修或更换老损线路。

拆洗管路过滤器滤芯。

③　使用清洁剂与除锈剂对所有管道、阀门阀体及阀座、法兰接头等进行全面清洗及除锈，同时进行密封性全面检测，维修或更换老损件，保养周期一年一次，部分环境恶劣区域每半年一次。

使用轻油对所有润滑点进行彻底清洗，清洗完成后重新加注润滑剂保养。

校验、更换压力表。

更换管路过滤器滤芯。

对管路的接地防雷进行检测。

检修保养及更换电磁阀。

检测和校验及更换总油罐安全阀。

拆洗保养总油泵滤芯，每两年换新一次。

检测总油泵工作状况，测试油泵电机运行电流及绝缘电阻；测试线路对地/相间绝缘电阻。

（二）真火模拟系统维保

①　检测主燃烧器、导燃管、高压绝缘管、电磁控制阀、止回阀、球阀、调压器、现场电气连接盒、点火变压器等完好无损。及时修复损坏部件。

检测导燃管路接头接缝有无松动、泄漏现象。

清洁主燃烧器点火电极。

清洁主燃烧器风机。

清洁现场电气连接盒内部元器件、线路及接线端子。检测绝缘是否良好，线路连接是否可靠。检测是否异常发热现象。

检测线路线缆连接状况及是否损伤，紧固连接点修复损伤，及时更换损伤部件。

②　检测液压站出口压力与关闭压力是否满足工作，及时更换损伤或报警部件。

检修燃烧器感光电眼。更换破损部件。

检修燃烧机控制盒。更换破损部件。

清洗燃烧器过滤器滤芯。更换破损部件 。

检测控制电磁阀线路连接是否可靠，电磁铁吸力性能良好，电磁阀接地正常。

检测点火变压器。更换破损部件。

拆洗检修高压喷油嘴。更换破损部件。

③疏通导燃管。

检修保养电磁阀。更换破损部件。

卸除主燃烧器，检测各附件完好无损，并进行彻底清洁。更换老损配件。及时更换破损整机。

检测清洁点火电极陶瓷管及打火头。检测点火电极电流及电压稳定性， 调整电极间距，检测电极磨损状况，及时更换破损部件。

使用万用表检测燃烧器风扇电源电压、运行电流及绝缘电阻。

检测线路老化状况，及时更换破损部件。

检测清洗燃火盘。对破损件进行焊接修补，及时更换破损部件。

检测模拟仿真道具。

进行液压站油泵主体及止回阀检修保养。及时更换破损部件。

拆洗保养液压泵过滤器。及时更换破损部件。

检修液压站油路密封性能；更换老化油管。

校验液压表。及时更换破损部件。

测试燃烧机、液压站电机运行电流及绝缘电阻；测试线路对地/相间绝缘电阻。

检查线缆老化状况，及时更换破损部件。

（三）烟雾模拟装置维保

①检测烟雾机、烟油输送装置、烟油箱、送烟风机、送烟管道、风阀及其执行器、压差检测装置、过滤网等主体结构完好无损。及时修复坏损或更换。

清理风机、电控仪表等表面灰尘。

清除风机及输送管道内部的灰尘污垢。

各润滑点加注润滑脂。

检测烟油油路无漏油无堵塞现象，清洗油路表面污渍。

检测线路接线是否牢固可靠，接地是否良好。

②　检测烟油箱液位计性能良好，校准电磁感应。

拆洗保养烟油油路过滤器，及时更换破损部件。

检测油路油管及接头，更换老损配件。

检测送烟风机前后轴承同轴度，加注润滑脂 。如需要则更换轴承。

检测风机叶轮部分。叶片是否松动,叶片的安装角是否与设定的相同。及时进行调整。及时更换破损部件、整机。

检测送烟管道连接处连接质量。紧固连接件，并涂刷防锈漆和润滑脂进行养护。

③进行发烟机油泵电机各项电气性能检测及其线路连接点清洁。

测试发烟机电机运行电流及绝缘电阻；测试线路对地/相间绝缘电阻。

检测风机电机各项电气性能及其线路连接点清洁保养。

检测线路及电气元器件性能状况，及时更换破损部件。

测试风机电机运行电流及绝缘电阻；测试线路对地/相间绝缘电阻。

（四）电气控制系统维保

①　PLC 的维保

1)点检 PLC 内部灰尘情况，以保证风道的畅通和元件的绝缘。

2)及时查看 PLC 控制柜内的异常响动、防止小动物啃咬线路和排泄物污染设备导致设备损坏。

3)采取有效的防水措施，防止水漏到或者溅到 PLC 及附属设备上导致设备损坏。

4)检测PLC供电电源电压是否满足额定范围的85 ～110％及考察电压波动是否频繁。及时更换破损部件。

5)保持PLC 运行环境温度在 0～60℃。0保持环境相对湿度在5～95％之间。

6)吹扫内部灰尘，以保证风道的畅通和元件的绝缘。

7)检测PLC 的安装状态。

8)检测PLC 的程序存储器的电池，及时更换破损部件。

9)检测PLC 系统。启动PLC 查看“RUN”指示是否正常，有无报警发生。

10)检测 I/O 模块。及时更换破损部件。

②　继电器的维保

1)检测继电器外壳不能有划痕、裂纹、破损等机械损伤。

2)用放大镜观察每个触点是否光滑饱满，触点是否光亮。

3)检测继电器内部是否有焊渣等异物。

4)检测继电器线圈是否断线，检测所有焊点是否饱满、润湿。

5)检测继电器定位销是否损坏、脱落，检测定位销与底座是否一致，两者配合是否松动，是否紧密接触。

6)检测紧固螺钉及铆钉是否有松动。

7)检测继电器标签是否脱落。

8)进行参数测试。及时更换破损部件。

③　接触器的维保

1)检测接触器的安装螺丝以及进出线是否松动。

2)检测接触器触头状态: 主触点是否有烧溶痕迹，检测灭弧罩是否烧黑和损坏。

3)检测接触器接线端状态: 是否烧黑。

4)测试接触器各项功能参数。及时更换破损部件。

④　燃烧控制器的维保

1)检测电源电压是否在合理范围之内，调整控制器设置数值。

2)检测线路连接是否可靠，接地是否良好。

3)检测各信号反馈是否正常。

4)检测控制器与底座接触是否牢固可靠，控制面板显示无异常。

5)测试燃烧控制器各项功能参数。及时更换破损部件。

⑤　开关电源维保

1)对开关电源进行全面清洁，清除异物和杂质。

2)检测输入输出接线是否牢固可靠，接地是否良好。

3)检测输入电源电压是否正常，输出电压是否合理稳定。

4)测试开关电源各项功能参数。及时更换破损部件。

⑥　端子连接排的维保

1)检测热缩管是否破损。

2)检测短接排是否松动。

3)检测线路标牌标识是否清晰。

4)检测铜排连接情况：如果铜的外观变色，则说明铜排可能过热，如果需要，则拆卸铜排，较平对齐，涂抹导电膏，拧紧。

⑦　自动冷却风扇的维保

1)使用压缩空气清洁风扇扇叶。

2)清洁过滤网。更换过滤网，周期为每年至少一次。

3)检测温控器温度检测是否正常，与冷却风扇联动是否正常。

4)检测柜内温度，大电缆温度以及现场电缆温度，避免由于灰尘聚集或者其他原因带来电缆以及元器件损坏。

⑧　系统主机的维保

1)检测主机线路、控制卡连接是否牢固可靠，接地是否良好。

2)检测主机散热是否良好。

3)检测主机电源电压。

4)清除系统软件垃圾。

5)进行主机的除尘保养；检测主机各辅助设施的功能情况。

⑨　触摸屏的维保

1)开机之前，用干布轻轻擦拭屏幕。

2)用玻璃清洁剂清洗触摸屏上的脏指印和油污。

3)严格按规程开、关电源，即开启电源的顺序是：显示器、音响、主机。关闭电源则以相反的顺序进行。

4)运行 ScanDisk 扫描硬盘错误。

打开机头清洁触摸屏的反射条纹和内表面。

（五）变频器的维保

①对变频器进行除尘，重点是整流柜、逆变柜和控制柜。仔细检测交、直流母排有无变形、腐蚀、氧化，母排连接处螺丝有无松脱，各安装固定点处坚固螺丝有无松脱，固定用绝缘片或绝缘柱有无老化开裂或变形。

线路板、母排等除尘后，进行必要的防腐处理。

检测整流柜、逆变柜内风扇运行及转动是否正常。及时更换破损部件。

对输入、整流及逆变、直流输入快熔进行全面检测，发现烧毁及时更换。

检测中间直流回路中的电容器有无漏液，外壳有无膨胀、鼓泡或变形，安全阀是否破裂。发现损坏及时进行更换。

对整流、逆变部分的二极管、GTO 用万用表进行电气检测，测定其正向、反向电阻值，并在事先制定好的表格内认真做好记录，看各极间阻值是否正常。及时更换破损部件。

对A1、A2 进线柜内的主接触器及其它辅助接触器进行检测，仔细观察各接触器动静触头。

仔细检测端子排有无老化、松脱，是否存在短路隐性故障，各连接线连接是否牢固， 线皮有无破损，各电路板接插头接插是否牢固。

进出主电源线连接是否可靠，连接处有无发热氧化等现象，接地是否良好。

检测电抗器有无异常鸣叫、振动或糊味。及时更换破损部件。

②　检测电源电压确认符合变频器所需电压；配线端子和连接器，是否松动。

变频器内部是否有灰尘，输出电流，输出频率。

检测周围的温度是否在-5℃ ~ 40℃之间，安装环境是否通风良好；湿度：维持在90以下。

检测运转中有无异常声音或异常振动现象；通气孔做清扫工作。

除尘检测风扇进风口是否堵死，清扫空气过滤器冷却风道及内部灰尘。

③检测更换冷却风扇。

对滤波后的直流波形、逆变输出波形及输入电源谐波成分进行测定。

检测电容容量一次，一般其容量减少 20以上应更换新的滤波电容器。

检测螺丝钉、螺栓以及即插件等是否松动，输入输出电抗器的对地及相间电阻是否有短路现象，正常应大于几十兆欧。

检测导体及绝缘体是否有腐蚀现象，如有要及时用酒精擦拭干净。

测量开关电源输出各电路电压的平稳性。及时更换破损部件。

检测接触器的触点是否有打火痕迹，严重的要更换同型号或大于原容量的新品接触器。

检测变频器各项功能参数。及时更换破损部件。

（六）通风系统设施维保

①　保持通风机、通风管道、风阀及其执行器、压差检测装置、风压开关、风口及过滤网等表面清洁。

检测通风机、通风管道、风阀及其执行器、压差检测装置、风压开关、风口及过滤网等主体结构完好无损。

清理风机、电控、二次仪表等表面灰尘。

清除风机及输送管道内部的灰尘污垢。各润滑点加注润滑脂。

②　检测通风机前后轴承是否损伤，加注高温润滑脂 。

检测风机叶轮部分。叶片是否松动,叶片的安装角是否与设定的相同。及时调整。

启动设备正常运转，检测测量仪表的可靠性。

检测内机运转状况，发现有异常声音、振动、温升等现象应立即停车处理， 故障排除后方可启动。及时更换破损部件、整机。

③检测通风机的前后轴承同轴度及磨损程度，如需要则按型号更换轴承，并添加润滑脂。

检测风机电机各项电气性能及其线路连接点清洁保养。

检测线路及电气元器件性能状况，及时更换破损部件。

测试风机电机运行电流及绝缘电阻；测试线路对地/相间绝缘电阻。

（七）定位系统的运行维保

①　检测交班记录，检测定位标签电量；查看通信线路及供电线路是否存在安全隐患。

对定位标签进行充电，保证训练时定位标签电量充足。开机检测打开定位系统及定位标签电源，通过定位基站分析工具软件检测定位定位基站是否全部在线。

对定位标签清洁，擦除定位标签上的油污，清除定位标签上接口存在的异物。清洁定位基站及定位天线定位标签油污。

关闭定位标签电源，擦拭定位标签上油污及异物，给定位标签充电，填写交班记录。

注意观察定位标签的工作状态，如发现定位标签异常或不能工作， 及时维修或更换。

②　测试定位标签工作状态，保证接口及按钮工作正常。

清洁定位基站外壳油污， 紧固松动部位，保证定位基站稳固， 检测防火性能是否完好。

检测定位天线方向及位置是否变化，检测支架是否稳固，保证定位天线方向及位置正确、稳固。

③　检测通信线路及供电线路是否有损坏现象，及时更换破损部件。

（八）音频系统运行维护

1)保持设备正常的工作温度为18℃～45℃。夏天要特别注意降温和保持空气流通。

2)设备用完后，各功能键复位。

3)开关设备电源之前，把功放的音量电位器旋至最小。

4)利用机内元器件工作时产生的热量来驱除潮气，避免内部线圈、扬声器音圈、变压器等受潮霉断。

要用干净潮湿的软棉布擦拭机器表面;不用时，应用防尘罩或盖布把机器盖上，防止灰尘入内。

（九）视频监控系统维保

①　清洁护理，大屏幕用干布擦拭。

②　检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，协助监控主管设定使用级别等各种数据，确保各部份设备各项功能良好，能够正常运行。

对网络监控摄像头进行全面检测，如有损坏现象应及时维修，如需要则更换。

使用酒精或专用清洗剂清洗镜头一次。

维护硬盘录像，检测风扇散热性能是否良好。清洁表面灰尘及风扇扇叶， 确保正常工作。

对监控系统和设备进行优化：合理安排监控中心的监控网络需求，如带宽、IP 地址等限制。提供监控系统网络性能检测。

对监控系统及设备的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并排除故障。如：网络设备、服务器系统、监控终端及各种终端外设。桌面系统的运行检测，网络及桌面系统的病毒防御。

③　检测监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。室外温度应在－20 ℃～＋40℃，相对湿度应在10％～100％；室内温度应控制在＋5℃～＋35℃，相对湿度应控制在10％～80％，留给机房监控设备一个良好的运行环境。

（十）通讯系统维保

①　光纤收发器的维保

1)清洁光纤发射接收头。

2)检测清洁光纤收发器外壳。

3)检测光纤收发器电源电压。

4)检测电路光路连接是否牢固可靠。

5)检测数据传输是否稳定无丢包。

6)检测光路信号衰减状况，如需要则更换。

②　交换机的运行维保

1)检测软、硬件的功能，记录好机房的环境温度和湿度的情况。

2)检测输入电压和输出电压、电流、频率等指示的情况是否在正常的运行范围之内。

3)测试各种音源的信号是否正常。

4)检测备品、备件、工具、仪表是否齐全，充分了解好各系统的工作情况，作好记录和检测。

做好服务器和维护终端的全面杀毒工作，确保各服务器的安全运行。

（十一）安全防护设施维保

①　冷却水设施维保

1)保持管道及压力表、电磁阀、截止阀、止回阀、球阀、调压阀等附件表面清洁无污染。

2)检测管道固定支架有无松动或脱焊现象，如有及时进行紧固或焊接修复，并进行防锈处理。

3)检测水管接头接缝有无松动、泄漏现象。及时进行处理，并做好处理结果记录。

4)检测水路的锈蚀状况，及时进行除锈防锈处理，并做好记录。

5)润滑点加注润滑剂。润滑点包括：各燃气阀门阀杆，连接法兰螺栓等。

6)打开排污阀排放污物。

7)检测水泵的机械性能，运行无异响，无卡顿，水压正常。

8)检测控制电磁阀线路连接是否可靠，电磁铁吸力性能良好，电磁阀接地正常。

9)清洗更换过滤器滤芯。

10)检测电源供电情况：接头连接是否牢靠；开关接触是否紧密；保险丝是否熔断； 三相供电的是否缺相等。

11)检测各阀门开闭灵活、无卡阻、关闭严密、内外无漏水。

12)使用轻油对所有润滑点进行彻底清洗，清洗完成后重新加注润滑剂保养。

13)更换调压器及截止阀皮膜，周期应视燃气质量而定。

14)校验或更换压力表。

15)检修保养电磁阀。

16)检测水泵电机的各项电气性能及其线路连接点进行清洁保养。

17)测试水泵电机运行电流及绝缘电阻。

18)测试线路对地/相间绝缘电阻。

②　紧急制动装置的维保

1)检测急停开关外观是否有污渍，变形等迹象，如需要则清洁或更换。

2)试验急停开关功能。检测急停开关线路接线是否可靠牢固，接地是否良好。及时更换破损部件。

③　紧急照明设备的维保

1)消除防爆灯具外壳上的积尘和污垢，提高灯具光效和散热性能。

2)检测灯具塑料外壳(透明件)有无严重变色，如变色严重，说明塑料已经老化。

3)检测透明件有无受过异物冲击的痕迹，保护网有无松动、脱焊、腐蚀等。如有， 应停止使用，及时维修更换。

④　视听警报装置的维保

1)检测声光报警灯外观是否有污渍、变形等迹象，及时清洁、更换破损部件。

2)检测报警灯线路接线是否可靠牢固，接地是否良好。

3)试验报警灯功能，检测报警声音是否响亮，灯光闪烁是否正常，及时更换破损部件。

4)检测电源电压是否正常，接地是否良好。

5)防火隔热设施的维护保养。

6)实时检测防火隔热板的损耗程度，及时进行修复，及时更换破损部件。

7)检测防护板内部的水、电、气等设施安全无损。如有则进行及时修复或采取必要的加强防护措施。

8)检测防火隔热板的固定牢固度，及时进行校正和加强固定，更换损坏老化的紧固件。

每年进行一次全面的防锈养护，涂刷防锈漆，如有生锈处需进行打磨除锈后再涂防锈漆。训练损耗较大区域可视情况适当缩短养护周期。高温区域需涂刷耐高温防锈漆。

（十二）场景变换设备维保

①　检查设备结构完好无损。及时修复损坏件。

检修限位开关。及时更换破损部件。

检修及调整抱刹装置及安全保险装置。

对导向机构、动力机构、传动机构进行清洁除尘保养。并涂刷防锈油。

对各润滑点加注高温润滑脂。

启动设备，检查设备运行状况，电机无异响，行程到位，信号反馈正常；线缆完好无损。

②　进行钢丝绳张紧调整，检查无损伤，涂刷润滑脂；及时更换破损部件。

检修滑轮，紧固螺丝，添加润滑脂；及时更换破损部件。

检查各部件安装螺丝紧固度；检测导轨是否变形，及时校正。及时更换破损部件。

地脚螺栓检测并紧；传动带（链）张紧检测，破损更换。

检修传动轴及卷筒，检验并调整同轴度；涂刷润滑脂进行保养。

③　检修轴承及联轴器损耗状况并拆洗保养，添加新润滑脂。及时更换新轴承及联轴器。

检查传动链条损损耗状况并进行拆洗保养，添加新润滑脂。及时更换新链条。

检修减速机，调整位置，添加或更换齿轮油。

检测动力电机的各项电气性能及其线路连接点进行清洁保养。及时更换破损部件。

测试动力电机运行电流及绝缘电阻。

（十三）气液体泄漏模拟维保

1)检测空压机的供电，排放压力罐冷凝水。

2)清洁气体泄漏模拟装置的泄漏点，更换空压机空气滤芯。

3)更换空压机机油及机油滤芯。

4)更换空压机气水分离器滤芯。

5)检测空压机运行电流及设备元器件损耗。

6)校验压力容器安全阀，及时更换破损部件。

7)检验压力表，及时更换破损部件。

8)检测水泵运行情况。

9)检测各阀门运行状况，添加润滑脂，及时更换破损部件。

10)检查气路密闭性，更换老损气管及其接头。

11)检修气动阀，更换密封件。

12)更换气路过滤器滤芯。

（十四）污水处理系统维保

①　检查各区域污水池排水正常，水路畅通。

至少启动污水泵一次查看运行状况；查看污水泵进水口无堵塞。

3)按需启动设备添加水处理药粉，进行污水处理。

对各润滑点加注润滑脂。

②　检修刮砂板及链条张紧调整，检查链销是否松出并及时修正。及时更换破损部件。

检查溶气泵运行正常，出水量及压力正常，各阀门开闭灵活。加注润滑脂。

检查各管路密封良好、连接紧固，并涂刷防锈油（漆）。

③　检修动力电机传动链条及链轮磨损状况，并拆洗，添加新润滑脂。及时更换破损部件。

检修减速机；检查油位并添加或更换齿轮油。

更换污水管道过滤器滤芯。

检验液压表。及时更换破损部件。

对各污水池清污一次。

拆洗各污水泵泵体，检查密闭性，更换密封件及滤芯。

检测污水泵电机的各项电气性能及其线路连接点进行清洁保养。及时更换破损部件。

测试污水泵电机运行电流及绝缘电阻。　
（三）维保服务要求及操作规范
（1）维保负责人必须有两年及以上相关工作经验。技术人员需具备以下资质：1.高压电工作业证2.低压电工作业证3.焊工上岗证。

（2）制定周详的设备操作规程与安全生产管理制度，进行设备巡查、检测、以及各项安全生产服务。

（3）提供消防训练模拟设施操作运行服务，依照安全生产管理制度保障安全生产。

（4）免费提供模拟设施技术咨询、技术培训、设施升级、设施改造服务，所需的材料费由用户负责。

（5）提供现有模拟设施以外的设备改造方案、设备安装调试等服务，免费提供设计方案，所需的材料费用及其他额外费用由用户负责。

①　每次至少2名工程师上门保养服务。

②　服务收费方式：按合同付款专用条款执行。

③　设备保养要求：

1.检查设备使用和运转情况

2.对设备各部件擦洗清洁，定时加油润滑

3.随时注意紧固松脱零件，调整、消除设备潜在隐患

4.检查设备零部件是否完整

5.检查、清扫、调整电器控制部位

6.彻底清洗、擦拭设备外表，检查设备内部

7.检查、调整各操作、传动机构的零部件

8.检查油泵、疏通油路，检查油箱油质、油量

9.清洗或更换渍毡、油线，清除各活动面毛刺

10.检查、调节各指示仪表与安全防护装置

11.发现故障隐患和异常，要予以排除，并排除泄漏现象

12.保养人员应将保养的主要内容、保养过程发现和排除的隐患、异常、试运转结果、运行性能等，以及存在的问题做好记录

13.主要针对设备易损件的磨损与损坏进行修复或更换

14.润滑部位全部清洗，结合换油周期，检查润滑油质，进行清洗换油

15.检查设备的动态技术参数状况与主要精度（噪音、震动、温升、油压、波纹、表面粗糙度等调整安装水平，更换或修复零部件，刮研磨损的活动导轨面，修复调整精度已劣化部位，校验机装仪表，修复安全装置，清洗或更换电机轴承，测量绝缘电阻

16.对设备进行动、静技术参数状况测定，并认真做好保养记

设备经保养后达到：外观清洁、明亮； 油路畅通、油窗明亮； 操作灵活，运转正常； 安全防护、指示仪表齐全、可靠；精度和性能达到工艺，无漏油、漏水、漏气、漏电现象，声响震动、压力、温升等符合标准。
电气安全操作规范
（1）工作时，必须穿戴好劳保用品及安全工具。

（2）检修高低压设备，必须先拉开阐刀开关，切断电源。挂上“有人操作，严禁合阐”的警示牌，验明无电后方能够进行工作。

（3）配电室内不准存放易燃物品、金属导电品及杂物。

（4）所有开关保险丝应按容量大小适当装置，不得随意加大。

（5）电器设备着火时，应立即将设备的电源切断，然后进行灭火。对可能带电的电器设备及变压器、油开关、电动机等应使用二氧化碳或四氯化碳灭火器。严禁使用泡沫灭火器，并要立即消防报警。

（6）电器设备和线路要符合规格，每年雨季前应做一次线路的全面检查，发现破损老化等绝缘不良应及时修理或更换。

（7）高空作业应检查电工梯及安全带是否牢固可靠，并要配带安全帽、安全带作业

模拟训练设施运行及安全操作规范
（1）模拟设施设备开机前，应先检查机械设备是否装设了合理、可靠而又不影响操作的安全装置，若不符合安全要求，应及整改。 
（2）检査零部件是否有磨损严重、报废和安全松动的迹象,发现后应及时更换维修、维护，防止设备带病运行。 
（3）检查电线、控制柜是否破损，所处环境是否可靠,设备的接地或接零是否安全，发现不良状况，应及时采取防护措施。 
（4）作业人员在操作时应按规定穿戴劳动防护用品。 
（5）作业人员不得随意拆除机械设备的安全装置。 
（6）维护保养维修及清理设备、仪表时应确认设备、仪表已处于停机状态且电源已完全关闭;同时应在工作现场分别悬挂或摆放警示牌标识，提示设备处于维护维修状态或有人在现场工作。 
（7）设备运转时,严禁用手调整、测量工件或进行润滑、清除杂物、擦拭设备。 
（8）维护、维修等操作工作结束后,应将器具从工作位置退出，并清理好工作场地和机械设备卫生。
输油管路安全操作规范

（1）熟悉管路情况 

为了正确的使用管路，必须熟悉管路的结构、连接方式、坡度方向:管路的规格及质量、技术状况:阀门的位置及作用地下管路分布位置等情况。 

（2）加强对操作人员的技术培训定期对操作人员进行培训，尤其是对新上岗人员，使他们熟悉智路的情况和操作规程，提高他们的业务技术水平，增强安全意识。 

（3）正确操作 建立必要的操作检查复核制度，实现作业程序标准化，按规程正确操作，这是预防事故的主要措施。 

（4）操作完毕，及时放空管路；防止因阀门渗漏使油料串混。避免润滑油凝结在管内，影响输转。保证管路安全。若管路中存油，当温度升高时，油料的膨胀大于管路金属的膨胀，使内压力升高，引起管路及法兰连接处等渗漏，闸阀开启困难，甚至胀裂管路。 

（5）作业前后的安全检查 

①管线。对管线外表面至少进行一次较全面的检查，内容包括以下几方面： 

a.管线连接部位(如法兰、行扣、焊缝等)有无裂缝、渗漏。 

b.管线、管件的密封处(动、静)有无渗漏。 

c.管线支座及管线本身有无异常振动和变形。 

d.管线上各种仪器、仪表指示值是否正常。 

e.检查管线法兰连接处螺帽是否紧固，安装是否符合要求，螺栓垫片是否遗漏。 

f.检查管线有无脱漆锈蚀情况，发现脱漆处，应及时除锈涂漆。 

g.检查管线周围是否清洁，如有油迹、积水、杂草等易燃物，应及时清除，并分析管线周围油迹的来源，是否是由于管线渗漏引起。 

h.检查静电接地装首是否牢靠，有无锈蚀现象，接地电阻是否稳定，是否符合要求。 

i.检查管线法兰跨接电阻是否符合要求。 

②阀门检查，主要内容如下。 

a.阀杆动密封及法兰垫片静密封处是否渗漏。 

b.启闭状态是否正常。 

c.阀体有无损伤及渗漏等异常现象。 

d.对平日常开或常闭阀门阀杆等部位润滑。 

③使用阀门注意事项 

a.开关阀门时，禁止用长杆或长扳手扳手轮。 

b.明杆阀门的阀杆应定期加少量润滑脂或石墨粉，室外露天阀门应加阀门罩。 

c.长期开启的阀门，在密封面上可能有污物或锈层，关闭时可将阀门轻轻关上,再开启少许,利用高速液流将污物冲净后，再关紧。 

d.入冬前应放尽阀体内凹处积水，以防冻裂。 

e.当阀门全开后，应再将手轮倒转半圈，以防卡死。 

f.备用阀门应放在室内干燥处，并用纸板或堵头将接口密封，以防污物进入或锈蚀。 

④管路的入冬保护。管路的入冬保护是油库安全工作的重要内容之一，尤其是对于严寒地区。在入冬前应将油罐及管路内的残水彻底排净，严防气温下降造成管路、阀门等设备冻堵、冻裂或回油罐内冰冻而影响正常使用。
污水处理设备使用及安全操作规范

（1）作业人员须经过技术培训； 
（2）维修机电设备时必须先断电，并在开关处悬挂维修标牌后方可操作； 
（3）雨天或冰雪天气，操作人员在处理构筑物上巡视或操作时应注意安全操作防止滑跌；
（4）工作人员应穿戴安全劳保用品，如口罩、防护服、戴橡皮手套等，做好安全防范工作； 
（5）清理机电设备及周围环境时，严禁擦试设备转动部位； 
（6）严禁非操作人员启闭本处理系统的机电设备； 
（7）严格执行安全操作规程，到水池栏杆以内进行维修时，一是要采取足够的安全措施，二是要至少有两个人进行，其中一人监护，一人操作； 
（8）保持安全防范意识，定期检查灭火器和救生圈，过期的及时更换； 
（9）保持站区工作环境清洁卫生，注意个人卫生，勤用香皂洗手。
视频监控系统设备使用及安全操作规范

（1）准备工作 
启动前:确定线路连接是否正常，供电系统是否完好；

开机前，必须检查机器附件(鼠标、键盘等)是否完好无缺，若发现有异常(如机器被人为损坏或物品丢失等)情况，应及时上报:检查设备上是否摆放有禁止堆放的其它物品，尤其是易产生电磁干扰的电子设备，以免影响监控系统的正常运行； 

启动时，应先打开显示器，然后按下主机启动按钮启动主机。 

（2）运行安全检查 

①对摄像头、云台、镜头、防护罩等视频监控器的设备进行检查，检查各项设备工作是否正常，是否存在损坏、有遮挡物、遗失的情况。 

②当发现建筑物、设备异常或人员出现危险时，应立即通知相关部门维修和组织救援。 

③操作人品不允许随便挪动主机及相关设备，避免损坏设备。

④硬盘录像机应始终保持录像状态，严格禁止随意更改录像机状态和停止系统录像。
三、设备维修保养依据说明：

①　采用的国家或行业规范、标准：《安全生产法》、《特种设备安全法》、《电工安全作业》、《焊接与热切割安全作业》、《压力容器安全作业》、《危险化学品安全作业》等；

②　参考的技术文献资料：《机械基础》、《电气基础》、《电气控制与自动化》、《压力容器的维护保养》、《液压系统的常见故障与维修保养》、《工业管道安装与维护》、《石油化工设备维护检修技术》、《管件与阀门维修保养》、《污水处理机械设备操作维护问答》、《电机维修》、《交换机与路由器的配制与管理 》、《弱电安装与维护手册》。

③　参照的产品维护技术资料：《WX系列涡旋空气压缩机使用维护说明书》、《UWB 定位系统运维手册》、《UV光氧催化设备维保手册》、《iVMS-9800E管理平台操作指南》、《DS-8664N录像机操作手册》、《HT溶气气浮机使用手册》、《CX15燃油燃烧机使用说明书》。

④　借鉴常规机电行业设备维保管理制度，结合温州及其他基地对模拟设施运行维保的实际经验总结。

四、报价说明：

（一）报价要求：采购人按照采购预算金额395575元作为本项目的最高限价，供应商在395575元的基础上结合自身条件报价，供应商所报的折扣即为合同折扣（签约合同价=本项目的最高限价×投标所报折扣），请供应商自行考虑风险。

例：供应商甲所报的折扣为90%，则供应商甲的合同价为395575*90%=356017.5 元（价格保留至分）

折扣说明：本项目折扣为统一折扣，维保服务费+零部件采购和安装费+设施燃料费3大组成部分以及组成部分的服务内容参考价格全部使用统一折扣折算后计算。

例：供应商甲所报的折扣为90%，则供应商甲的“零部件采购和安装”中的（一）1.自动化控制系统中的“中间继电器”原本参考价格为48.5元，则实际结算金额即为48.5元*90%=43.65元。 

1.若投标报价按最高限价下浮20%，则折扣填写80%，折扣如含有小数的保留小数点后两位，否则按四舍五入计算。

2.本项目均以折扣方式进行报价，供应商应自行考虑本项目的服务人工、货物、税金、包装、运输、装卸、验收及其所有税费、采购代理服务费等全部费用,合同执行过程中供应商不得以任何理由要求调整投标折扣。

五、付款方式及其他要求见第六部分“合同”。

六、履约验收：维保按次验收，采购人对每次维护保养及定期更换材料清单需形成文字记录，并将定期更换材料(包括规格型号等信 息)在实施前报采购人签字核实确认后更换(采购人对被更换的相关设备有权回收处理)，并出具维保报告（包括不限于维保内容与检查结果、异常情况及处理记录、维保前后影像资料维保报告、维护记录、维修更换清单、现场见证意见等），由采购人审核验收，审核合格为止，确保本项目完整、正常运行。
第五部分   磋商原则及方法

参考《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规制定本磋商原则和方法。

一、总  则

评审工作遵循“公平、公正、科学、择优”原则和“诚实、信誉、效率”的服务原则。最大限度的保护采购人权益，严格按照采购文件的要求，对响应文件进行综合评审。供应商不得以任何方式干扰政府采购工作的进行，一经发现其响应文件将被拒绝。

二、磋商程序

1磋商小组签到并推选评审小组组长。

2.采购代理机构宣布有关纪律以及磋商、评审工作程序。

3.磋商小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

4.磋商小组对供应商的资格进行审查。

5.磋商小组对响应文件进行符合性审查。

6.对于未实质性响应采购文件的响应文件由评审小组认定响应无效，并告知该供应商。

7.供应商根据评审小组要求对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

8.磋商小组与符合要求的供应商进行磋商。磋商小组所有成员按照响应文件解密次序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整轮次。磋商时由采购代理机构利用电子交易平台送磋商函或采用其他方式磋商。

9.经磋商确定采购文件的变动情况。对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组应当及时在开评标系统同时通知所有参加磋商的供应商。

10.磋商结束后评审小组对供应商进行技术资信评审，得出供应商的技术资信得分。

11.供应商应当按照采购文件的变动情况及评审小组的要求通过电子交易平台重新提交响应文件（如有）和最后报价，并使用电子签名（如果有）。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。如供应商未按磋商小组的要求在规定的时间内提交最后报价的，视为退出磋商。

11.磋商小组按照下列方式确定提交最后报价的供应商，有特殊规定的从其规定：

采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内在电子交易平台提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在电子交易平台提交最后报价。

12.确定进入最后报价的供应商在规定时间内提交最后报价。

13.采购代理机构唱价。

14.磋商小组根据供应商最后磋商报价情况，计算出各供应商的磋商报价得分，最后按照综合得分（技术资信得分和磋商报价得分之和）由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。

三、 评审办法

1.   本次评审采用综合评分法，总分100分，其中商务技术70分（商务技术权值70%），价格30分（价格权值30%）。即最大限度地满足竞争性采购文件实质性要求前提下，按照竞争性采购文件中规定的各项评分内容评审后，最后按照综合得分（技术资信得分和磋商报价得分之和）由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。
四、 评分细则

1.   技术资信分的评定

各磋商小组成员按下列评分内容进行评定，每人一张评分计算表，由磋商小组成员各自评定独立打分并记实名。如某张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。磋商小组成员对供应商的各项评分内容评分的合计分的算术平均值为该供应商技术资信的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。
	序号
	评审条款
	评审项
	分值
	备注

	维保技术要求
	

	1
	管控设备
	1.针对消防模拟训练设施中的管理平台及前端设备提供维保方案，由专家综合打分。
（1）方案前瞻性强，充分契合训练需求，安全无死角，维保智能化程度高，具备作为标杆项目推广的参考价值，得3分。

（2）方案科学合理，主要指标达标，安全措施完善，具备较高的可操作性，少量细节需优化，得2分。

（3）方案基本可行，能满足基本定位需求，但在针对性、安全性或维保机制上存在明显短板，需大幅修改后方可实施，得1分。

（4）方案未提供或不可行，存在重大安全隐患或技术错误，得0分。
	3
	主观分

	
	
	2.针对消防模拟训练设施中的自动化控制系统提供维保方案，由专家综合打分。
（1）方案前瞻性强，充分契合训练需求，安全无死角，维保智能化程度高，具备作为标杆项目推广的参考价值，得3分。

（2）方案科学合理，主要指标达标，安全措施完善，具备较高的可操作性，少量细节需优化，得2分。

（3）方案基本可行，能满足基本定位需求，但在针对性、安全性或维保机制上存在明显短板，需大幅修改后方可实施，得1分。

（4）方案未提供或不可行，存在重大安全隐患或技术错误，得0分。
	3
	主观分

	
	
	3.针对消防模拟训练设施中的音视频系统提供维保方案，由专家综合打分。
（1）方案前瞻性强，充分契合训练需求，安全无死角，维保智能化程度高，具备作为标杆项目推广的参考价值，得3分。

（2）方案科学合理，主要指标达标，安全措施完善，具备较高的可操作性，少量细节需优化，得2分。

（3）方案基本可行，能满足基本定位需求，但在针对性、安全性或维保机制上存在明显短板，需大幅修改后方可实施，得1分。

（4）方案未提供或不可行，存在重大安全隐患或技术错误，得0分。
	3
	主观分

	2
	训练设施
	1.针对消防模拟训练设施中的定位系统提供维保方案，由专家综合打分。
（1）方案前瞻性强，充分契合训练需求，安全无死角，维保智能化程度高，具备作为标杆项目推广的参考价值，得3分。

（2）方案科学合理，主要指标达标，安全措施完善，具备较高的可操作性，少量细节需优化，得2分。

（3）方案基本可行，能满足基本定位需求，但在针对性、安全性或维保机制上存在明显短板，需大幅修改后方可实施，得1分。

（4）方案未提供或不可行，存在重大安全隐患或技术错误，得0分。


	3
	主观分

	
	
	2.针对消防模拟训练设施中的烟热训练室提供维保方案，由专家综合打分。
（1）方案前瞻性强，充分契合训练需求，安全无死角，维保智能化程度高，具备作为标杆项目推广的参考价值，得3分。

（2）方案科学合理，主要指标达标，安全措施完善，具备较高的可操作性，少量细节需优化，得2分。

（3）方案基本可行，能满足基本定位需求，但在针对性、安全性或维保机制上存在明显短板，需大幅修改后方可实施，得1分。

（4）方案未提供或不可行，存在重大安全隐患或技术错误，得0分。
	3
	主观分

	
	
	3.针对消防模拟训练设施中的综合训练塔提供维保方案，由专家综合打分。
（1）方案前瞻性强，充分契合训练需求，安全无死角，维保智能化程度高，具备作为标杆项目推广的参考价值，得3分。

（2）方案科学合理，主要指标达标，安全措施完善，具备较高的可操作性，少量细节需优化，得2分。

（3）方案基本可行，能满足基本定位需求，但在针对性、安全性或维保机制上存在明显短板，需大幅修改后方可实施，得1分。

（4）方案未提供或不可行，存在重大安全隐患或技术错误，得0分。
	3
	主观分

	
	
	4.针对消防模拟训练设施中的通天房提供维保方案，由专家综合打分。
（1）方案前瞻性强，充分契合训练需求，安全无死角，维保智能化程度高，具备作为标杆项目推广的参考价值，得3分。

（2）方案科学合理，主要指标达标，安全措施完善，具备较高的可操作性，少量细节需优化，得2分。

（3）方案基本可行，能满足基本定位需求，但在针对性、安全性或维保机制上存在明显短板，需大幅修改后方可实施，得1分。

（4）方案未提供或不可行，存在重大安全隐患或技术错误，得0分。


	3
	主观分

	
	
	5.针对消防模拟训练设施中的火幕墙提供维保方案，由专家综合打分。
（1）方案前瞻性强，充分契合训练需求，安全无死角，维保智能化程度高，具备作为标杆项目推广的参考价值，得3分。

（2）方案科学合理，主要指标达标，安全措施完善，具备较高的可操作性，少量细节需优化，得2分。

（3）方案基本可行，能满足基本定位需求，但在针对性、安全性或维保机制上存在明显短板，需大幅修改后方可实施，得1分。

（4）方案未提供或不可行，存在重大安全隐患或技术错误，得0分。


	3
	主观分

	
	
	6.针对消防模拟训练设施中的真火燃烧室提供维保方案，由专家综合打分。
（1）方案前瞻性强，充分契合训练需求，安全无死角，维保智能化程度高，具备作为标杆项目推广的参考价值，得3分。

（2）方案科学合理，主要指标达标，安全措施完善，具备较高的可操作性，少量细节需优化，得2分。

（3）方案基本可行，能满足基本定位需求，但在针对性、安全性或维保机制上存在明显短板，需大幅修改后方可实施，得1分。

（4）方案未提供或不可行，存在重大安全隐患或技术错误，得0分。


	3
	主观分

	
	
	7.针对消防模拟训练设施中的危化品槽罐车提供维保方案，由专家综合打分。
（1）方案前瞻性强，充分契合训练需求，安全无死角，维保智能化程度高，具备作为标杆项目推广的参考价值，得3分。

（2）方案科学合理，主要指标达标，安全措施完善，具备较高的可操作性，少量细节需优化，得2分。

（3）方案基本可行，能满足基本定位需求，但在针对性、安全性或维保机制上存在明显短板，需大幅修改后方可实施，得1分。

（4）方案未提供或不可行，存在重大安全隐患或技术错误，得0分。


	3
	主观分

	
	
	8.针对消防模拟训练设施中的综合体技能训练设施提供维保方案，由专家综合打分。
（1）方案前瞻性强，充分契合训练需求，安全无死角，维保智能化程度高，具备作为标杆项目推广的参考价值，得3分。

（2）方案科学合理，主要指标达标，安全措施完善，具备较高的可操作性，少量细节需优化，得2分。

（3）方案基本可行，能满足基本定位需求，但在针对性、安全性或维保机制上存在明显短板，需大幅修改后方可实施，得1分。

（4）方案未提供或不可行，存在重大安全隐患或技术错误，得0分。
	3
	主观分

	3
	其他设施
	1.针对其他设施中的污水处理系统提供维保方案，由专家综合打分。
（1）方案前瞻性强，充分契合训练需求，安全无死角，维保智能化程度高，具备作为标杆项目推广的参考价值，得3分。

（2）方案科学合理，主要指标达标，安全措施完善，具备较高的可操作性，少量细节需优化，得2分。

（3）方案基本可行，能满足基本定位需求，但在针对性、安全性或维保机制上存在明显短板，需大幅修改后方可实施，得1分。

（4）方案未提供或不可行，存在重大安全隐患或技术错误，得0分。


	3
	主观分

	
	
	2.针对其他设施中的燃料供给系统提供维保方案，由专家综合打分。
（1）方案前瞻性强，充分契合训练需求，安全无死角，维保智能化程度高，具备作为标杆项目推广的参考价值，得3分。

（2）方案科学合理，主要指标达标，安全措施完善，具备较高的可操作性，少量细节需优化，得2分。

（3）方案基本可行，能满足基本定位需求，但在针对性、安全性或维保机制上存在明显短板，需大幅修改后方可实施，得1分。

（4）方案未提供或不可行，存在重大安全隐患或技术错误，得0分。
	3
	主观分

	
	
	3.针对其他设施中的两室一站提供维保方案，由专家综合打分。
（1）方案前瞻性强，充分契合训练需求，安全无死角，维保智能化程度高，具备作为标杆项目推广的参考价值，得3分。

（2）方案科学合理，主要指标达标，安全措施完善，具备较高的可操作性，少量细节需优化，得2分。

（3）方案基本可行，能满足基本定位需求，但在针对性、安全性或维保机制上存在明显短板，需大幅修改后方可实施，得1分。

（4）方案未提供或不可行，存在重大安全隐患或技术错误，得0分。
	3
	主观分

	4
	应急和突发事件预案
	（1）提供详尽且标准化的《应急和突发事件专项预案》，明确划分事件分级（一般/较大/重大）、信息上报流程、现场初期处置、人员疏散及善后恢复等多阶段闭环流程；制定精确到“分钟”的应急响应时间轴；精准识别消防训练设施的特定风险（如高温烫伤、烟雾窒息、漏电短路、机械卡死等），拟派应急救援小组具备相关特种作业资质，并提出针对性的防范措施与专项救援预案的得3分；
提供了基本的应急响应流程和汇报机制，涵盖了主要的故障抢修和紧急联络环节，能满足常规的突发事件处置需求，但缺乏精细化的节点控制或标准化表单，对消防训练设施的基本运行风险有了解，应急人员安排合理；有固定的抢修团队和基本的物资支持，但缺乏针对本项目的专项保障措施或未提供人员资质证明的得2分；
预案内容过于简略，仅有框架标题而无实质性执行细节，或响应流程粗糙、责任人不明确；无明确的现场安全保障措施，或人员安排不明确；无明确的应急物资调配机制，仅依赖远程指导的得1分；
完全脱离项目实际或未提供不得分。
	3
	主观分

	5
	项目组人员配备
	拟投入本项目组人员专业能力、工作经验、素质等情况是否安排合理、满足项目实施需要，综合比较打分。

（1）人员配置齐全，人员数量充裕且有富余，能够充分应对项目需求；岗位职责界定明确，无交叉或遗漏，完全契合项目实际实施需要得5分。

（2）人员配置到位；人员数量基本满足项目常规运作需求；职责划分较为清晰，但在个别辅助岗位的安排上略显单薄的得3分；
（3）人员配置较少，关键岗位缺失或由一人身兼多职（存在利益冲突或精力不足风险）；人员配置捉襟见肘，难以支撑项目的正常开展的得1分；
（4）未提供不得分。
	5
	主观分

	
	
	（1）项目组人员具有注册消防工程师的得2分，最高得2分（在社会消防技术服务信息系统：shhxf.119.gov.cn可查，提供证书扫描件和查询网页截图，否则不得分）；

（2）项目组人员具有中级及以上的消防设施操作员的得2分，最高得2分（在技能人才评价证书全国联网查询：http://osta.mohrss.gov.cn/career可查，提供证书扫描件和查询网页截图，否则不得分）；

（3）项目组人员具有电工等相关特种作业操作证的得，每提供一个得1分，最高得1分。（在特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台：cx.mem.gov.cn可查，提供证书扫描件和查询网页截图，否则不得分）。

注：需提供人员近三个月内任意一个月的社保证明，否则不得分。
	5
	客观分

	6
	档案管理方案
	（1）供详尽且标准化的《消防维保档案管理专项方案》，明确划分维保记录、设备维修台账、应急演练报告、隐患整改闭环记录等多类别归档标准；制定精确到“次/月/年”的档案收集、整理、装订及移交流程；提供标准化的《消防维保记录表》、《隐患整改通知书》及《档案借阅登记表》等表单模板；建立完善的数字化档案管理系统(或电子台账库)，能实现维保数据的数字化记录或云端备份功能，具备快速检索功能的得3分；
提供了基本的档案管理流程和分类说明，涵盖了主要的维保记录和合同文件归档环节，能满足常规的台账管理需求，但缺乏精细化的节点控制或标准化表单。有固定的资料保管场所和基本的查阅流程，但缺乏针对本项目的专项保障措施的得2分；
方案内容过于简略，仅有框架标题而无实质性执行细节，或档案分类粗糙、责任人及归档周期不明确。）无明确的现场安全保障与数据备份措施，或人员安排不明确；无明确的信息化管理手段，仅依赖纸质手写记录的得1分；
（4）完全脱离项目实际或未提供档案管理方案不得分。
	3
	主观分

	7
	服务方案
	提供完善的服务方案（含设施更换后的质保期服务、定期回访、技术咨询等内容）进行打分。
（1）提供7×24小时全天候响应服务，故障处理流程清晰高效；具备完善的备品备件库和应急替代方案，确保服务“零中断”。得3分；

（2）故障处理流程基本规范；有基本的备件储备，能保障常规维修需求得2分；

（3）响应机制不健全，故障处理流程模糊，缺乏具体应急措施，存在服务滞后风险的得1分；

（4）未提供不得分。
	3
	主观分

	8
	响应时效
	承诺到达现场及解决问题的时限极短，若30分钟响应，2小时到场的得3分；1小时响应，3小时到场的得2分；2小时响应，4小时到场的得1分；提供承诺函，格式自拟。
	3
	客观分

	9
	综合实力
	具有质量管理体系认证证书，具有环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书；每提供一个得1分，最高得3分。
注：需提供证书复印件加盖公章，未提供或提供不完整不得分。
	3
	客观分

	
	
	供应商自2023年6月1日以来有过训练设施维保类业绩合同的，每有1个得1分，最多3分。

注：提供中标通知书、合同、履约反馈单等证明材料加盖公章。
	3
	客观分


2．  价格评分
满足采购文件要求且价格最低的最后磋商报价为磋商基准价。
有效供应商的最后磋商报价等于磋商基准价时其价格分为满分；
其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=[评标基准价/最后磋商报价]×价格权值×100。（四舍五入，保留小数点后2位）

3．  有效供应商的综合得分为技术资信分和价格分的总和。

4．  评审小组根据综合评分情况，按照评审得分（即技术得分与最后报价得分之和）由高到低顺序推荐成交候选供应商。
五、定标办法

1、磋商小组应当根据综合评分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。综合得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐3名成交候选供应商。评审得分且最后报价相同的，则由评委抽签决定排序。

2、排名第一的成交候选供应商放弃成交；或因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或经质疑，采购组织机构审查确因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以直接确定排名第二的候选供应商为成交供应商，以此类推至第三名，或采购人将依法不接受或拒绝任何磋商，并宣布采购无效，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。
六、确定成交供应商

磋商结束后，将在原采购公告发布网站上发布结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

七、供应商的义务

供应商应随时接受评审小组成员的询标，解答包括有关的技术问题等。
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